# Intel® WiFi -sovittimen tieto-opas

Tämä Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoversio on yhteensopiva alla lueteltujen sovittimien kanssa. Huomaa, että vanhemmat sovittimet eivät tavallisesti tue tämän ohjelmistoversion uudempia toimintoja.

Tämä Windows* 10 -versio tukee seuraavia sovittimia:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (vain 64-bittinen)
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

Tämä Windows* 8- ja Windows* 8.1 -versio, jossa on Intel® Windows* 7 -ohjaimet, tukee seuraavia sovittimia:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Tämä Windows* 8 -versio, jossa on Intel® Windows* 8 -ohjaimet, tukee seuraavia sovittimia:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Tämä Windows* 8.1 -versio, jossa on Intel® Windows* 8 -ohjaimet, tukee seuraavia sovittimia:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Tämä Windows* 8.1 -versio, jossa on Intel® Windows* 8.1 -ohjaimet, tukee seuraavia sovittimia:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit 11000

WiFi-verkkokortin avulla voidaan käyttää WiFi-verkkoja, jakaa tiedostoja ja tulostimia sekä jopa jakaa Internet-yhteys. Kaikkia näitä ominaisuuksia voi käyttää WiFi-verkossa kotona tai toimistossa. WiFi-verkkoratkaisu on tarkoitettu niin koti- kuin yrityskäyttöönkin. Järjestelmään voi lisätä lisää käyttäjiä ja ominaisuuksia verkkokäyttötarpeiden kasvaessa ja muuttuessa.

Tämä opas sisältää perustietoja Intel-sovittimista. Näihin tietoihin sisältyvät sovittimen useat ominaisuudet, joita säätämällä voi hallita ja parantaa sovittimen suorituskykyä tietyssä langattomassa verkossa ja ympäristössä. Langattomat Intel®-sovittimet varmistavat nopeat yhteydet ilman kaapeleita niin pöytätietokoneissa kuin kannettavissakin tietokoneissa.

- Sovitinasetukset
- Tietoja säädöksistä
- Tekniset tiedot
- Tärkeitä tietoja
- Tuki
- Takuu
- Sanasto

Intel WiFi -sovittimen mallista riippuen sovittimesi on yhteensopiva langattoman käytön 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n (draft 2.0) -standardien kanssa. Toiminta 5 GHz:n tai 2,4 GHz:n taajuudella jopa 450 Mbit/s:n tiedonsiirtonopeudella mahdollistaa tietokoneen yhdistämisen olemassa oleviin nopeisiin verkkoihin, joissa käytetään useita tukiasemia. WiFi-sovitin ylläpitää automaattisen tiedonsiirtonopeudenhallinnan tukiaseman sijainnin ja signaalin voimakkuuden mukaan mahdollisimman nopean yhteyden varmistamiseksi. Voit hallita kaikki verkkoyhteyksiä helposti WiFi-yhteysapuohjelmalla. WiFi–yhteysapuohjelman kautta määritetyissä profiileissa on lisäsuojausominaisuuksia ja verkon 802.1X-laillisuustarkistus.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2004–2014 Intel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

Tämän asiakirjan minkään materiaalin kopioiminen tai jäljentäminen millään tavalla ilman Intel Corporationin myöntämää kirjallista lupaa on kielletty. Intel® on Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tässä asiakirjassa voidaan mainita muita tavaramerkkejä ja tuotenimiä, jolloin niillä viitataan joko merkit ja nimet tai tuotteet omistaviin tahoihin. Intel ei vaadi omistusoikeutta muihin kuin itse omistamiinsa tavaramerkkeihin ja tuotenimiin. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

*Muut nimet ja merkit voivat olla muiden omaisuutta.

Intel Corporation ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä tai puutteista. Intel ei sitoudu päivittämään tämän asiakirjan sisältämiä tietoja.

TÄRKEÄ ILMOITUS KAIKILLE KÄYTTÄJILLE JA JÄLLEENMYYJILLE:

Intelin langattomat verkkosovittimet on suunniteltu, valmistettu, testattu ja laatuvarmistettu sen takaamiseksi, että ne täyttävät kaikki asianmukaiset paikalliset ja kansalliset vaatimukset niillä alueilla, joille ne on tarkoitettu ja/tai joihin niitä toimitetaan myytäviksi. Koska langattomat lähiverkot ovat yleisesti lupaa tarvitsemattomia järjestelmiä, jotka eivät käytä samaa spektriä tutkien, satelliittien ja muiden lupaa tarvitsemattomien ja luvanvaraisten laitteiden kanssa, on toisinaan tarpeen dynaamisesti tunnistaa, välttää ja rajoittaa käyttöä näihin laitteisiin aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi. Monissa tapauksissa Inteliä vaaditaan toimittamaan testitulokset alueellisten ja kansallisten määräysten mukaisen alueellisen ja paikallisen yhteensopivuuden todistamiseksi, ennen kuin tuotteelle myönnetään sertifiointi tai käyttölupa. Intelin langattomien lähiverkkojärjestelmien EEPROM-piiri, kesto-ohjelmisto ja ohjainohjelmisto on suunniteltu säätelemään täsmällisesti parametreja, jotka vaikuttavat radiotoimintaan, ja varmistamaan sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Näitä parametreja ovat, muitakaan pois sulkematta, RF-teho, spektrinkäyttö, kanavahaku ja säteilyn kohdistuminen käyttäjään.

Tämän takia Intel ei voi sallia muille osapuolille langattomien lähiverkkosovittimien mukana binaarimuodossa toimitetun ohjelmiston (esimerkiksi EEPROM ja laitteisto-ohjelmisto) mitään käsittelemistä. Lisäksi jos Intelin langattomien verkkosovittimien kanssa käytetään mitä tahansa korjauspäivityksiä, apuohjelmia tai koodia, joka on muun osapuolen käsittelemää, (eli korjauspäivityksiä, apuohjelmia tai koodia (mukaan lukien avoin lähdekoodi -muutokset), jota Intel ei ole valtuuttanut), (i) on käyttäjä yksinomaisessa vastuussa sen varmistamisesta, että tuotteet täyttävät lainsäädännön määräykset, (ii) Intel ei ole vastuuvelvollinen missään muutettuihin tuotteisiin liittyvissä tapauksissa, mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, takuuperustaiset vaatimukset ja/tai lainsäädännön määräysten täyttämättä jäämisestä johtuvat vaatimukset, ja (iii) Intel ei toimita eikä Inteliä voida vaatia toimittamaan tukea millekään muille osapuolille tällaisten muutettujen tuotteiden osalta.

Huomautus: Monet viranomaistahot suhtautuvat langattomiin verkkosovittimiin "moduuleina", ja vastaavasti edellyttävät järjestelmätason hyväksyntää vastaanottaessaan ja tarkistaessaan testitulosdokumentit siitä, että antennit ja järjestelmäkokoonpano ei aiheuta sähkömagneettisia häiriöitä eikä radiotoiminta ole määräysten vastaista.

8. tammikuuta 2019