Takaisin Sisällys-sivulle

# Sovitinasetukset

Tietokoneeseen asennetun WiFi-sovittimen laiteominaisuudet näkyvät Lisäasetukset-välilehdessä.

### Avaaminen

Valitse Sovitinasetukset Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman Lisäasetukset-valikossa. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

### WiFi-sovitinasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
802.11ac-tila (5 GHz) | 802.11ac-standardi perustuu 802.11n-standardiin. 802.11ac-tila saavuttaa jopa 867 Mbit/s:n tehon (teoreettinen) kasvattamalla kanavan leveyden 80 MHz:iin ja lisäämällä tiheysmodulaatiota (256 QAM). Voit asettaa WiFi-sovittimen 802.11n-tilan valitsemalla Käytössä tai Poissa käytöstä. Oletusasetus on Käytössä. Tämä asetus koskee vain 802.11ac-yhteensopivia sovittimia.
802.11n-kanavaleveys (2,4 GHz) | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. Valitse asetukseksi 20 MHz, jos 802.11n-kanavia on rajallisesti. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN -sovitinta (käyttää ainoastaan 20 MHz:n kanavaleveyttä).
802.11n-kanavaleveys (5,2 GHz) | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. Valitse asetukseksi 20 MHz, jos 802.11n-kanavia on rajallisesti. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-tila | 802.11n-standardi perustuu aikaisempiin 802.11-standardeihin, joihin on lisätty MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO parantaa tiedonsiirtonopeutta kasvattaa datan läpisyöttöä. Voit asettaa WiFi-sovittimen 802.11n-tilan valitsemalla Käytössä tai Poissa käytöstä. Oletusasetus on Käytössä. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia. HUOMAUTUS: 54 Mbps:ää suurempien tiedonsiirtonopeuksien saavuttaminen 802.11n-yhteyksissä edellyttää WPA2*-AES-suojauksen valitsemista. Ei suojausta (Ei mitään) voidaan valita verkon asetusten määrittämisen ja vianmäärityksen mahdollistamiseksi. Järjestelmänvalvoja voi ottaa suuren läpisyötön tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä virrankulutuksen pienentämiseksi tai ristiriitojen muiden kaistojen kanssa tai yhteensopivuusongelmien vähentämiseksi.
Ad Hoc -kanava 802.11b/g | Valitse Käytössä tai Poissa käytöstä.
Ad Hoc QoS -tila | Palvelunlaadun (QoS) hallinta Ad Hoc -verkoissa. QoS sallii tukiasemasta langattoman verkon kautta tulevan liikenteen ensisijaistamisen liikenneluokituksen perusteella. WMM (Wi-Fi Multimedia) on Wi-Fi Alliancen (WFA) QoS-sertifiointi. Kun WMM on käytössä, WiFi-sovitin käyttää WMM:ää WiFi-verkkojen ensisijaisuusmerkintä- ja jonotusominaisuuksien tukemiseksi. WMM käytössä WMM ei käytössä (oletusarvo)
Bluetooth® AMP | Ota Bluetooth® AMP käyttöön tai poista se käytöstä. AMP tarkoittaa vaihtoehtoista MAC/PHY-yhteyttä, joka käyttää nopeaan tiedonsiirtoon 802.11 (Wi-Fi) -standardia. Jos tämä asetus ei ole valittuna, Bluetooth HS ei ole käytössä.
HT-tila / VHT-tila / Poissa käytöstä | Tämän asetuksen avulla voit valita HT-tilan (suuren läpisyötön tila), VHT-tilan (erittäin suuren läpisyötön tila) tai poistaa molemmat tilat käytöstä. HT-tila on 802.11n-yhteensopiva, ja VHT-tila on 802.11ac-yhteensopiva.
Fat Channel -esto | Tällä asetuksella viestitään tukiasemille, että tämä WiFi-sovitin ei halua käyttää 40 MHz:n kanavia 2,4 GHz:n kaistalla. Tämä on oletusarvoisesti kytketty pois päältä (ei käytössä), jotta sovitin ei lähetä tätä ilmoitusta. Jos tukiasema käyttää edelleen 40 MHz:n kanavia, myös WiFi-sovitin käyttää 40 MHz:n kanavia, jos 802.11n-tilan kanavaleveyden (2,4 GHz) asetuksena on AUTO (Automaattinen). HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Sekatilan suojaus | Käytetään yhteentörmäysten välttämiseksi 802.11b- ja 802.11g-sekaympäristössä. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -toimintoa pitäisi käyttää ympäristössä, jossa asiakkaat eivät ehkä kuule toisiaan. CTS itse -asetusta voidaan käyttää läpisyötön lisäämiseksi ympäristössä, jossa asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa.
Ensisijainen kaista | Ympäristössä, jossa lähistöllä on muita radiotaajuista energiaa säteileviä laitteita (kuten mikroaaltouuneja, langattomia puhelimia, tukiasemia tai päätelaitteita), voit vähentää häiriöitä valitsemalla 5 GHz:n kaistan 2,4 GHz:n kaistan sijaan tai päinvastoin. Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Ei ensisijaista kohdetta 2,4 GHz:n kaista 5 GHz:n kaista Käytettävissä olevat Wi-Fi-kaistat: 802.11 vanha #- 2,4 GHz 802.11a – 5 GHz 802.11b - 2,4 GHz 802.11g - 2,4 GHz 802.11n - 2,4 GHz ja 5 GHz 802.11ac - 5 GHz 802.11ad - 60 GHz
Solukonpäivitysaktiivisuus | Tämä asetus määrittää, miten aggressiivisesti langaton asiakas suorittaa solukonpäivitystä yhteyden parantamiseksi tukiaseman kanssa. Käytettävissä on viisi asetusta. 3.Keskitaso: Tämä on oletusasetus. Tasapainotettu asetus solukonpäivityksen suorittamattomuuden ja suorituskyvyn välillä. 1.Pienin: Langaton asiakas ei suorita solukonpäivitystä. Vain linkin laadun merkittävä heikkeneminen saa sen siirtymään toiseen tukiasemaan. 5.Suurin: Langaton asiakkaasi seuraa jatkuvasti linkin laatua. Jos laatu huononee, se yrittää etsiä paremman tukiaseman ja liittyä siihen.
Lähetysteho | Oletusasetus: Suurin tehoasetus. Pienin: vähimmäispeittoalue: Pienin vähimmäispeittoalue: Aseta sovittimen lähetysteho vähimmäisarvoon. Tämän avulla voit laajentaa peittoalueiden määrää tai rajoittaa peittoaluetta. Voit parantaa lähetyslaatua voimakkaasti liikennöidyillä alueilla pienentämällä peittoaluetta ja näin välttää ruuhkautumista sekä häiriöitä muiden laitteiden kanssa. Suurin: vähimmäispeittoalue: Aseta sovittimen lähetysteho enimmäisarvoon. Valitse suurin suorituskyky ja alue ympäristössä, jossa on vain vähän muita WiFi-radiolaitteita. HUOMAUTUS: Käyttäjälle ihanteellinen asetus on aina käyttää lähetystehoa, joka on mahdollisimman pieni, mutta samalla varmistaa laadukkaan tietoliikenteen. Näin mahdollisimman suuri määrä langattomia laitteita pystyy toimimaan tiheästi liikennöidyillä alueella ja saman radiospektrin jakavien laitteiden välillä on mahdollisimman vähän häiriöitä. HUOMAUTUS: Tämä asetus otetaan käyttöön käytettäessä joko Verkko (Perusrakenne)- tai Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa.
Herätys Magic-paketin avulla | Kun tämä asetus on käytössä, lähettävästä tietokoneesta saapuva Magic-paketti herättää tietokoneen lepotilasta. Tämä paketti sisältää kohdetietokoneen MAC-osoitteen. Asetuksen ottaminen käyttöön ottaa Magic-pakettiherätyksen käyttöön. Asetuksen poistaminen käytöstä poistaa Magic-pakettiherätyksen käytöstä. Asetuksen poistaminen käytöstä poistaa käytöstä vain Magic-pakettitoiminnon, ei Langaton lähiverkko -herätystä.
Herätys Kuvion sopivuuden perusteella | Tämä toiminto herättä tietokoneen lepotilasta, kun sovitin vastaanottaa tietyn herätystoiminnon. Windows* 7 ja Windows 8 tukevat tätä toimintoa. Herätystoimintoja ovat tyypillisesti seuraavat: Herätys uuden saapuvan TCP IPv4- ja IPv6-yhteyden avulla (TCP SYN IPv4 ja TCP SYN IPv6). Herätys 802.1x laillisuustarkistuspaketilla. Asetuksen poistaminen käytöstä poistaa käytöstä vain Pattern Match -ominaisuuden, ei Langaton lähiverkko -herätystä.
Langaton tila | Valitse tila, jota käytetään yhteyden muodostamisessa langattomaan verkkoon: Vain 802.11a: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. Vain 802.11b: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. Vain 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11g-verkkoihin. 802.11a ja 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a ja 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. 802.11b ja 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b ja 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. 802.11a, 802.11b ja 802.11g: (Oletus) - Muodostetaan yhteys joko 802.11a-, 802.11b- tai 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet