목차로 돌아가기

# 어댑터 설정

고급 탭에는 컴퓨터에 설치된 WiFi 어댑터에 대한 장치 속성이 표시됩니다.

### 액세스 방법

인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 고급 메뉴에서 어댑터 설정을 클릭합니다. 고급 탭을 선택합니다.

### WiFi 어댑터 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
802.11ac 모드 (5GHz) | 802.11ac 표준은 802.11n 표준을 기반으로 구축됩니다. 802.11ac 모드는 채널 대역폭을 80MHz로 높이고 더 높은 밀도의 변조(256 QAM)를 추가하여 최대 867Mbps(이론상)까지 제공합니다. 활성화됨 또는 비활성화됨을 선택하여 WiFi 어댑터의 802.11ac 모드를 설정합니다. "활성화됨"이 기본 설정입니다. 이 설정은 802.11ac 지원 어댑터에만 적용됩니다.
802.11n 채널 폭(2.4 GHz) | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20MHz를 사용하십시오. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 이 설정은 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN(20MHz 채널 폭만 사용)에 적용되지 않습니다.
802.11n 채널 폭(5.2 GHz) | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20MHz를 사용하십시오. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다. Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 모드 | 802.11n 표준은 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)를 추가하여 이전 802.11 표준에 따라 빌드합니다. MIMO는 데이터 처리량을 늘려 전송 속도를 개선합니다. 활성화됨 또는 비활성화됨을 선택하여 WiFi 어댑터의 802.11n 모드를 설정합니다. "활성화됨"이 기본 설정입니다. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 802.11n 연결에서 54 Mbps보다 큰 전송 속도를 얻으려면 WPA2*-AES 보안을 선택해야 합니다. 네트워크 설정 및 문제 해결이 가능하도록 보안 없음(없음)을 선택할 수 있습니다. 관리자는 높은 처리량에 대한 지원을 활성화 또는 비활성화하여 전원 소모량이나 다른 브랜드와의 충돌 또는 호환성 문제를 줄일 수 있습니다.
Ad Hoc 채널 802.11b/g | 활성화됨 또는 비활성화됨을 선택합니다.
Ad Hoc QoS 모드 | Ad Hoc 네트워크에서 QoS(서비스 품질) 제어. QoS는 트래픽 등급을 기준으로 무선 LAN에서 액세스 포인트의 트래픽에 대한 우선 순위를 제공합니다. WMM(Wi-Fi Multimedia)은 WFA(Wi-Fi Alliance)의 QoS 인증입니다. WMM을 사용할 경우 어댑터는 WMM을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 대한 우선 순위 태깅 및 대기열 기능을 지원합니다. WMM 활성화 WMM 비활성화(기본값)
Bluetooth® AMP | Bluetooth® AMP를 활성화하거나 비활성화합니다. AMP는 Alternative MAC/PHY를 나타내며 고속 전송으로 802.11(Wi-Fi)을 사용합니다. 비활성화한 경우 Bluetooth HS는 꺼져 있습니다.
HT 모드/VHT 모드/비활성화됨 | 이 설정을 사용하면 HT 모드(높은 처리량 모드) 또는 VHT 모드(매우 높은 처리량 모드)를 선택하거나 두 모드를 모두 비활성화할 수 있습니다. HT 모드는 802.11n 호환을 지원하고, VHT 모드는 802.11ac 호환을 지원합니다.
과부하 채널 비지원 | 이 설정은 이 WiFi 어댑터가 2.4GHz 밴드에서 40MHz 채널을 지원하지 않음을 액세스 포인트에게 알려줍니다. 기본적으로 이 옵션은 꺼지므로 어댑터는 이 알림을 전송하지 않습니다. 액세스 포인트가 계속해서 40MHz 채널을 사용하는 경우, 802.11n 채널 폭(2.4GHz) 설정이 자동이면 WiFi 어댑터도 40MHz 채널을 사용합니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다. Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
혼합 모드 보호 | 혼합 802.11b 및 802.11g 환경에서 데이터 충돌을 방지하기 위해 사용합니다. RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send)는 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 환경에서 사용해야 합니다. 자체 CTS를 사용하여 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다.
기본 설정 밴드 | 인근에 다른 방출 장치(예: 전자레인지, 무선 전화기, 액세스 포인트, 클라이언트 장치)가 있는 환경에서는 간섭을 줄이기 위해 2.4GHz 밴드 대신 5GHz 밴드를(반대의 경우도 가능) 기본으로 설정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션: 기본 설정 없음 2.4GHz 밴드 기본 설정 5GHz 밴드 기본 설정 다양한 Wi-Fi 밴드: 802.11 레거시 - 2.4GHz 802.11a - 5GHz 802.11b - 2.4GHz 802.11g - 2.4GHz 802.11n - 2.4GHz 및 5GHz 802.11ac - 5GHz 802.11ad - 60GHz
로밍의 주동성 | 이 설정을 사용하면 액세스 포인트에 대한 연결 성능 개선을 위해 무선 클라이언트가 어느 정도 적극적으로 로밍할지를 정의할 수 있습니다. 사용할 수 있는 5가지 설정이 있습니다. 3.보통: 기본값입니다. 로밍 강도와 성능 간 균형을 조절하여 설정합니다. 1.최하: 무선 클라이언트가 매우 로밍하지 않습니다. 상당한 링크 품질 저하가 있을 때만 다른 액세스 포인트로 로밍합니다. 5.최고: 무선 클라이언트가 지속적으로 링크 품질을 추적하며, 링크 품질이 저하되면 더 나은 액세스 포인트를 찾아서 로밍을 시도합니다.
전송 전원 | 기본 설정: 최대 전원 설정입니다. 최하: 최소 수신 범위: 어댑터를 최하 전송 전원으로 설정합니다. 적용 영역을 확장하거나 적용 영역을 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 적용 영역을 줄이면 전체 전송 품질이 향상되고 다른 장치와의 혼잡 및 간섭을 피할 수 있습니다. 최상: 최대 수신 범위: 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. WiFi 라디오 장치 추가를 제한하는 환경에서 성능과 범위를 극대화하려면 선택합니다. 참고: 최적의 설정은 통신 품질과 계속 호환되는 최하 수준에서 사용자가 전송 전원을 항상 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 최대한의 무선 장치가 좁은 영역에서 작동하고 이 라디오가 동일 라디오 스펙트럼을 공유하는 다른 장치와의 간섭을 줄일 수 있습니다. 참고: 이 설정은 네트워크(인프라) 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드가 사용된 경우에 적용됩니다.
Wake on Magic Packet | 이 설정을 활성화하면 보내는 컴퓨터로부터 "매직 패킷"을 수신하는 경우 컴퓨터를 절전 상태에서 깨웁니다. 매직 패킷에는 원하는 대상 컴퓨터의 MAC 주소가 들어 있습니다. 활성화는 Wake on Magic Packet을 켭니다. 비활성화는 Wake on Magic Packet을 끕니다. 이 기능을 비활성화하면 매직 패킷 기능만 비활성화되며 Wake on Wireless LAN은 비활성화되지 않습니다.
Wake on Pattern Match | 이 기능은 어댑터에서 특정 깨우기 패턴을 수신하는 경우 컴퓨터를 절전 상태에서 깨웁니다. 이 기능은 Windows* 7 및 Windows 8에서 지원됩니다. 이러한 패턴은 일반적으로 IPv4 및 IPv6에 대해 새로 들어오는 TCP 연결(TCP SYN IPv4 및 TCP SYN IPv6)이 있는 경우의 깨우기입니다. Wake on 802.1x 재인증 패킷입니다. 이 기능을 비활성화하면 패턴 일치 기능만 비활성화되며 Wake on Wireless LAN은 비활성화되지 않습니다.
무선 모드 | 무선 네트워크에 연결하는 데 사용할 모드를 선택합니다. 802.11a 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11a 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11b 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11b 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11g 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g: WiFi 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11b 및 802.11g: WiFi 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본) - 802.11a, 802.11b 및 802.11g 무선 네트워크에 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 해당 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보