Zpět na obsah

# Nastavení adaptéru

Na kartě Upřesnit jsou zobrazeny vlastnosti adaptéru WiFi nainstalovaného v počítači.

### Přístup

V nabídce Upřesnit Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi klikněte na položku Nastavení adaptéru. Vyberte kartu Upřesnit.

### Popis nastavení WiFi adaptéru

Název | Popis
--- | ---
Režim 802.11ac (5 GHz) | Standard 802.11ac je založen na standardu 802.11n. Režim 802.11ac nabízí rychlost (teoreticky) až 867 Mb/s díky rozšíření pásma kanálu na 80 MHz a přidání modulace s vyšší hustotou (256 QAM). Režim 802.11ac adaptéru WiFi můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11ac.
Šířka kanálu 802.11n (2,4 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na adaptér Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (šířka pásma pouze 20 MHz).
Šířka kanálu 802.11n (5,2 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Režim 802.11n | Standard 802.11n je založen na předchozích standardech 802.11, ke kterým přidává technologii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Technologie MIMO zvyšuje propustnost dat a zlepšuje tak přenosovou rychlost. Režim WiFi adaptéru 802.11n můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n. POZNÁMKA: K dosažení přenosových rychlostí vyšších než 54 Mb/s na připojeních 802.11n je nutné vybrat zabezpečení WPA2*-AES. Lze vybrat žádné zabezpečení (Žádné), aby bylo možné provádět nastavení sítě a odstraňování potíží. Správce může povolením nebo zakázáním podpory režimu s vysokou propustností snížit spotřebu energie nebo předejít konfliktům s jinými pásmy či problémům s kompatibilitou.
Kanál ad hoc 802.11b/g | Vyberte možnost Povoleno nebo Zakázáno.
Režim Ad Hoc QoS | Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti LAN podle klasifikace provozu. WMM (Wi-Fi Multimedia) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi (WFA). Je-li certifikace WMM povolena, WiFi adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi. Certifikace WMM povolena Certifikace WMM zakázána (výchozí možnost)
Bluetooth® AMP | Povolit nebo zakázat Bluetooth® AMP. AMP je alternativní MAC/PHY a využívá pro vysokorychlostní přenos standard 802.11 (Wi-Fi). Pokud je tato možnost zakázána, funkce Bluetooth HS je vypnuta.
Režim HT/Režim VHT/Zakázáno | Toto nastavení umožňuje zvolit režim HT (režim vysoké propustnosti), režim VHT (režim velmi vysoké propustnosti) nebo zakázání obou režimů. Režim HT podporuje kompatibilitu se standardem 802.11n, zatímco režim VHT podporuje kompatibilitu se standardem 802.11ac.
Nekompatibilní s šířkou kanálu 40 MHz | Toto nastavení informuje přístupový bod, že tento bezdrátový adaptér není kompatibilní s kanály 40 MHz v pásmu 2,4 GHz. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta (zakázána), takže adaptér toto oznámení nevysílá. Pokud přístupový bod nadále využívá kanály 40 MHz, adaptér WiFi bude kanály 40 MHz využívat také, pokud je šířka kanálu 802.11n (2,4 GHz) nastavena na hodnotu AUTO. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizí dat ve smíšeném prostředí 802.11b a 802.11g. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by měl být použit režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, můžete použít možnost CTS-to-self.
Upřednostňované pásmo | V prostředí, kde se vyskytují zařízení, která vytvářejí určitý typ záření (např. mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, přístupové body či klientská zařízení), lze ke snížení interference dát přednost pásmu 5 GHz před pásmem 2,4 GHz, nebo naopak. Možnosti jsou: Žádná předvolba Dát přednost pásmu 2,4 GHz Dát přednost pásmu 5 GHz Zde jsou různá pásma WiFi: Starší 802.11 – 2,4 GHz 802.11a – 5 GHz 802.11b – 2,4 GHz 802.11g – 2,4 GHz 802.11n – 2,4 GHz a 5 GHz 802.11ac – 5 GHz 802.11ad – 60 GHz
Agresivita roamingu | Toto nastavení umožňuje definovat, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu. K dispozici je pět nastavení. 3.Střední: Je to výchozí nastavení. Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem. 1.Nejnižší: Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod. 5.Nejvyšší: Bezdrátový klient neustále sleduje kvalitu spojení. V případě zhoršení kvality se pokusí vyhledat lepší přístupový bod a přejít na něj.
Přenosový výkon | Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu. Nejnižší: Minimální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšuje celkovou kvalitu přenosu a zabraňuje zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními. Nejvyšší: Maximální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení WiFi. POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými je sdíleno stejné rádiové spektrum. POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu Síť (Infrastruktura) i Zařízení-zařízení (ad hoc).
Probuzení paketem Magic | Toto nastavení při zapnutí probudí počítač z režimu spánku, pokud z odesílajícího počítače obdrží „kouzelný paket (paket Magic)“. Paket Magic obsahuje MAC adresu zamýšleného cílového počítače. Povolením zapnete funkci Probuzení paketem Magic. Zakázáním vypnete funkci Probuzení paketem Magic. Zakázáním zakážete pouze funkci Probuzení paketem Magic, nikoli funkci Probuzení bezdrátovou sítí LAN.
Probuzení porovnávacím vzorkem | Tato funkce probudí počítač z režimu spánku poté, co adaptér obdrží konkrétní vzorek pro probuzení. Tuto funkci podporuje systém Windows* 7 a Windows 8. Jde obvykle o vzorky: Probuzení po novém příchozím připojení TCP pro protokol IPv4 a IPv6 (TCP SYN IPv4 a TCP SYN IPv6). Aktivace po přijetí paketů pro nové ověření 802.1x. Zakázáním zakážete pouze funkci porovnávacího vzorku, nikoli funkci Probuzení bezdrátovou sítí LAN.
Bezdrátový režim | Vyberte režim, který má být použit k připojení k bezdrátové síti: Pouze 802.11a: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a. Netýká se všech adaptérů. Pouze 802.11b: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b. Netýká se všech adaptérů. Pouze 802.11g: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11g. 802.11a a 802.11g: Slouží k připojení Wi-Fi adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g. Netýká se všech adaptérů. 802.11b a 802.11g: Slouží k připojení Wi-Fi adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g. Netýká se všech adaptérů. 802.11a, 802.11b a 802.11g: (Výchozí) – Slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g. Netýká se všech adaptérů.
OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky