Terug naar inhoud

# Kennisgevingen

In dit gedeelte vindt u kennisgevingen met betrekking tot de volgende draadloze adapters:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® WiFi 6 AX201
- Intel® WiFi 6 AX200

> Opmerking: Vanwege de snelle ontwikkeling van regelingen en standaarden op het gebied van draadloze LAN netwerken (IEEE 802.11 en vergelijkbare standaarden), is het mogelijk dat de informatie in dit document niet de meest recente is. Intel Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dit document.

## Draadloze Intel WiFi/WiMAX-adapters

Informatie in deze sectie heeft betrekking op de volgende draadloze adapters:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Zie Specificaties voor de volledige specificaties van de draadloze adapters.

> Opmerking: In deze sectie verwijzen alle vermeldingen van de "draadloze adapter" naar alle hierboven genoemde adapters.

De volgende informatie is beschikbaar:

- Informatie voor de gebruiker
- Kennisgevingen
- Voorschrift ID
- Informatie voor OEM's en hostintegratie

### INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Veiligheidsvoorschriften

#### Blootstelling aan radiogolven (FCC, Verenigde Staten)

De FCC heeft via ET Docket 96-8 een veiligheidsstandaard aangenomen voor blootstelling van personen aan elektromagnetische energie die wordt uitgestraald via radiofrequenties (RF) door apparatuur waarvoor een FCC-certificaat is verleend. De draadloze adapter voldoet aan de limiet voor blootstelling van personen in FCC Deel 2, 15C, 15E en de richtlijnen van KDB 447498, KDB 248227 en KDB 616217. Correct gebruik van deze zender volgens de instructies in deze handleiding leidt tot een blootstelling die aanzienlijk onder de door de FCC aanbevolen limieten blijft.

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

- Raak de antenne niet aan en verplaats deze niet terwijl het toestel signalen uitzendt of ontvangt.
- Als de radio signalen uitzendt, moet u voorkomen dat u een onderdeel met de radio zo vasthoudt dat de antenne zich dicht bij niet-beschermde lichaamsdelen (met name gezicht en ogen) bevindt of hiermee zelfs in aanraking komt.
- Gebruik de radio niet en probeer geen gegevens te verzenden als de antenne niet is aangesloten; de radio kan hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik in bepaalde omgevingen:
  - Voor het gebruik van draadloze adapters op gevaarlijke locaties zijn beperkingen van toepassing die worden opgelegd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in dergelijke omgevingen.
  - Op het gebruik van elektronische apparaten met een draadloze adapter in vliegtuigen zijn de regels van de betreffende commerciële luchtvaartmaatschappij van toepassing.
  - Op het gebruik van draadloze adapters in ziekenhuizen zijn de beperkingen van toepassing die door het desbetreffende ziekenhuis worden opgelegd.

#### Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat

Waarschuwing: Gebruik een draagbare zender (zoals deze draadloze adapter) niet in de nabijheid van onbeschermde ontstekers of in een omgeving met explosieven, tenzij de zender zo is aangepast dat deze voor een dergelijk gebruik geschikt is.

#### Waarschuwingen met betrekking tot de antenne

Waarschuwing: De draadloze adapter is niet ontworpen voor gebruik in combinatie met richtantennes met hoge signaalversterking.

#### Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen

Voorzichtig: De voorschriften van commerciële luchtvaartmaatschappijen kunnen mogelijk het gebruik van bepaalde elektronische apparaten met draadloze RF-apparatuur (draadloze adapters) tijdens vluchten verbieden, omdat de signalen storingen kunnen veroorzaken in cruciale boordinstrumenten.

Waarschuwing: 60 GHz/802.11ad-apparatuur is niet toegestaan in vliegtuigen volgens FCC §15.255. OEM- en host-integrators dienen deze FCC-regel in aanmerking te nemen in hostapparatuur.

#### Overige draadloze apparaten

Veiligheidsvoorschriften voor andere apparatuur in het draadloos netwerk: Raadpleeg de documentatie bij de draadloze adapters of andere apparaten in het draadloze netwerk.

#### Lokale beperkingen op het gebruik van de 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n, 802.11ac en 802.16e-radio

Waarschuwing: Aangezien regelingen met betrekking tot de frequenties die worden gebruikt voor draadloze LAN 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, 802.11ac en 802.16e-apparaten, nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, mogen 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, 802.11ac en 802.16e-producten alleen in bepaalde landen worden gebruikt en mogen deze niet worden gebruikt in andere landen. Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze bedoeld zijn en erop toe te zien dat de producten worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. De interface voor het beheer van de verzendenergie van het apparaat maakt deel uit van het hulpprogramma voor WiFi-verbindingen van Intel® PROSet/Wireless. Informatie over operationele beperkingen voor EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) wordt geleverd door de fabrikant van het systeem. Afwijking van de toegestane instellingen voor energie en frequentie voor het land van gebruik vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

#### Samenwerking met andere draadloze apparatuur

De draadloze adapter kan samenwerken met alle draadloze LAN-producten die gebruikmaken van de DSSS-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) en die voldoen aan de volgende standaarden:

- IEEE Std. 802.11b. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11g. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11a. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11n concept 2.0. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 conformeel
- Wi-Fi-certificatie (Wireless Fidelity), zoals gedefinieerd door de Wi-Fi Alliance
- WiMAX-certificatie, zoals gedefinieerd door het WiMAX Forum

#### De draadloze adapter en uw gezondheid

De draadloze adapter straalt, net als andere radioapparatuur, radiofrequente elektromagnetische energie uit. Het niveau van de elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door de draadloze adapter, is echter lager dan dat van andere draadloze apparaten, zoals mobiele telefoons. De werking van de draadloze adapter valt binnen de richtlijnen die zijn te vinden in veiligheidsstandaarden en aanbevelingen met betrekking tot radiogolven. Deze standaarden en aanbevelingen vormen de weerslag van een brede wetenschappelijke consensus en komen voort uit overwegingen van panels en commissies van wetenschappers die de uitgebreide onderzoeksliteratuur constant onderzoeken en interpreteren. In bepaalde situaties of omgevingen kan het gebruik van de draadloze adapter onderworpen zijn aan beperkingen die zijn ingesteld door de eigenaar van het gebouw of de verantwoordelijke vertegenwoordigers van een daartoe bevoegde organisatie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- Het gebruik van de draadloze adapter aan boord van een vliegtuig
- Het gebruik van de draadloze adapter in een andere omgeving waarin de mogelijke interferentie met andere apparaten of services gevaar zou kunnen opleveren.

Als u niet zeker weet welk beleid aangaande het gebruik van draadloze adapters binnen een bepaalde organisatie of in een bepaalde omgeving (zoals een vliegveld) van toepassing is, wordt u aangeraden om toestemming te vragen voor het gebruik van de adapter, voordat u het draadloze apparaat inschakelt.

### KENNISGEVINGEN

### Federal Communications Commission (FCC) (Verenigde Staten)

Vanwege de werking in de frequentiebereiken van 5,15 tot 5,25 GHz en 5,470 tot 5,75 GHz mag deze draadloze adapter alleen binnenshuis worden gebruikt. De configuratie van Intel® draadloze adapters kan niet worden gewijzigd zodat de frequentie buiten het door de FCC toegestane bereik (in overeenstemming met deel 15.407 van de FCC-regels) valt voor werking in de Verenigde Staten.

- Intel® draadloze adapters zijn alleen voor OEM-integratie bedoeld.
- Intel® draadloze adapters kunnen niet samen met een andere zender worden geïnstalleerd, tenzij een dergelijke installatie is goedgekeurd door de FCC.

Deze draadloze adapter voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bij de werking van het apparaat dient aan de volgende twee voorwaarden te worden voldaan:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Door dit apparaat moet interferentie worden geaccepteerd die een ongewenste werking tot gevolg hebben.

#### Interferentieverklaring voor apparaten van klasse B

Deze draadloze adapter is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze draadloze adapter gebruikt en genereert RF-energie en straalt deze uit. Als de draadloze adapter niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen enkele garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze draadloze adapter schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, iets wat u kunt nagaan door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne van de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie anders of verplaats die antenne.
- Vergroot de afstand tussen de draadloze adapter en de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie.
- Sluit de computer met de draadloze adapter aan op een stopcontact op een ander circuit dan het circuit waarop de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie, is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-specialist voor hulp.

> Opmerking: De adapter moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Elke andere installatiemethode en elk ander gebruik zal leiden tot overtreding van de bepalingen van de FCC (deel 15).

### Overwegingen met betrekking tot veiligheidsgoedkeuringen

Dit apparaat is met betrekking tot veiligheid goedgekeurd als een component en mag alleen worden gebruikt met de volledige apparatuur, waarbij de aanvaardbaarheid van de combinatie wordt bepaald door de geschikte veiligheidsorganisaties. Als het apparaat is geïnstalleerd, moet u het volgende in achting nemen:

- Het apparaat moet in een compatibel host-apparaat zijn geïnstalleerd dat voldoet aan de vereisten van de tweede editie van UL/EN/IEC 60950-1, inclusief de algemene bepalingen van behuizingontwerp in bijlage 1.6.2 en met name paragraaf 1.2.6.2 (Fire Enclosure).
- Het apparaat maakt gebruik van een SELV-bron wanneer het in de eindgebruikersapparatuur is geïnstalleerd.
- Een warmtetest moet overwogen worden met het eindgebruikersproduct om te voldoen aan de vereisten van de tweede editie van UL/EN/IEC 60950-1.

### Laag halogeen

Alleen van toepassing op gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en pvc in het uiteindelijke product. Componenten van Intel evenals aangeschafte componenten op het uiteindelijke product voldoen aan de JS-709-vereisten en het PCB / substraat voldoen aan de IEC 61249-2-21-vereisten. Het vervangen van gehalogeneerde vlamvertragers en/of pvc is niet per definitie beter voor het milieu.

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Goedkeuringen radioapparatuur

Om vast te stellen of het gebruik van het draadloze apparaat toegestaan is in een bepaald land, controleert u of het typenummer van de radio (te vinden op het identificatielabel van het apparaat) wordt vermeld in het overzicht van goedgekeurde radioapparatuur, dat te vinden is in het document OEM Regulatory Guidance van de fabrikant.

### Modulaire wettelijke certificeringsmarkeringen voor landen

Er is een lijst met landen die wettelijke certificeringsmarkeringen vereisen beschikbaar. De lijst bevat alleen landen waarvoor markeringen vereist zijn, en niet alle gecertificeerde landen. Voer de volgende stappen uit om de wettelijke markeringsinformatie voor landen voor deze adapter op te vragen:

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op de koppeling voor uw adapter.
3. Klik op het document met wettelijke certificeringsmarkeringen voor uw adapter.

### INFORMATIE VOOR OEM'S en HOSTINTEGRATIE

De richtlijnen die in dit document worden beschreven zijn van toepassing op OEM-integrators die Intel® draadloze adapters installeren in notebook en tablet hostplatforms. Deze eisen moeten strikt worden nageleefd om te voldoen aan de compliancevoorwaarden van de FCC-regels, waaronder blootstelling aan radiogolven. Als aan alle hier beschreven richtlijnen voor het type antenne en plaatsing van antennes is voldaan, kunnen de Intel® draadloze adapters zonder verdere beperkingen worden geïnstalleerd in notebook en tablet hostplatforms. Als niet wordt voldaan aan de hier beschreven richtlijnen, moet de OEM of integrator mogelijk aanvullende testen uitvoeren en/of aanvullende toestemming verkrijgen. De OEM of integrator is verantwoordelijk voor het bepalen van het wettelijk testen van de vereiste host en/of het verkrijgen van de vereiste compliance-goedkeuringen voor de host.

- Intel® draadloze adapters zijn alleen bedoeld voor OEM's en hostintegratie.
- Het door de FCC toegestane bereik van de Intel® draadloze adapter beschrijft de beperkte voorwaarden van modulaire goedkeuring.
- Intel® draadloze adapters dienen te worden gebruikt met een toegangspunt dat voor het betreffende land is goedgekeurd.
- Wijzigingen of aanpassingen van Intel® draadloze adapters door OEM's, integrators of andere externe partijen is niet toegestaan. Wijzigingen of aanpassingen van Intel® draadloze adapters door OEM's, integrators of andere externe partijen leiden ertoe dat de autorisatie om de adapter te gebruiken ongeldig wordt verklaard.

### Soort antenne en versterking

Alleen antennes van hetzelfde type en met dezelfde of minder versterking als 3dBi voor de 2,4-Ghz band en 5dBi voor de 5-GHz band worden gebruikt in combinatie met de draadloze adapters van Intel®. Voor andere soorten antennes en/of antennes met meer versterking is mogelijk aanvullende autorisatie vereist. Voor testdoeleinden is de volgende dual-band antenne gebruikt die de bovenstaande beperkingen dicht benadert:

Soort antenne | Antennelocatie (Main/Aux) | 2,4 GHz piekversterking in dBi* | 5,2 GHz piekversterking in dBi* | 5,5 GHz piekversterking in dBi* | 5,7 GHz piekversterking in dBi*
PIFA | Main |  |  |  |
AUX | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*In alle antenneversterkingen is kabelverlies meegenomen.

### Plaatsing van antennes binnen het hostplatform

Om conformiteit met de RF-blootstelling te garanderen moeten de antennes die gebruikt worden met de Intel® draadloze adapters zodanig in het notebook of tablet hostplatform worden geïnstalleerd dat er een minimale afstand wordt bewaard tot alle personen, in alle uitvoermodi en in alle richtingen van het hostplatform, waarbij de onderstaande tabel strikt moet worden gevolgd. De afstand tot aan de antenne heeft zowel betrekking op horizontale als verticale richting van de antenne bij installatie in het hostsysteem.

Intel® draadloze adapter | Minimaal vereiste afstand tussen antenne en gebruiker
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Gelijktijdige transmissie van Intel® draadloze adapters met andere geïntegreerde of plug-in zenders

Aan de hand van FCC Knowledge Database publicatienummer 616217 moet er, wanneer meerdere zendapparaten in een hostapparaat zijn geïnstalleerd, een analyse worden uitgevoerd met betrekking tot blootstelling aan radiogolven zodat op basis hiervan de benodigde toepassings- en testeisen kunnen worden bepaald. OEM-integrators moeten alle mogelijke combinaties van gelijktijdige transmissieconfiguraties voor alle zenders en antennes identificeren die geïnstalleerd zijn in het hostsysteem. Dit geldt ook voor zenders die als mobiele apparaten geïnstalleerd zijn in het hostsysteem (afstand >20 cm tot aan de gebruiker) en draagbare apparaten (afstand <20 cm tot aan de gebruiker). OEM-integrators moeten bij uitvoering van de analyse het actuele FCC KDB 616217-document raadplegen voor alle details, zodat zij kunnen bepalen of er extra vereisten nodig zijn voor het testen, of dat FCC-goedkeuring noodzakelijk is.

### Informatie die door de OEM of integrator moet worden geleverd aan de eindgebruiker

De volgende kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften moeten in overeenstemming met de lokale regelingen worden gepubliceerd in documentatie die wordt geleverd aan de eindgebruiker van het product of systeem waarin de draadloze adapter van Intel® is geïntegreerd. Het hostsysteem moet zijn voorzien van een label met de tekst "Bevat FCC ID: XXXXXXXX". De FCC ID is op een label weergegeven.

De draadloze adapter van Intel® moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Intel Corporation is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio- of televisiesignalen die wordt veroorzaakt door onrechtmatige aanpassingen van de apparaten die worden geleverd in de kit met de draadloze adapter of door de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur, anders dan de door Intel Corporation gespecificeerde kabels en apparatuur. Het opheffen van de interferentie die wordt veroorzaakt door een dergelijke onrechtmatige aanpassing, vervanging of aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Intel Corporation en de gevolmachtigde wederverkopers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van overheidsregelingen die het gevolg zijn van nalatigheid bij het volgen van de hier gegeven richtlijnen.

China:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale beperkingen op het gebruik van de 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n en 802.11e-radio

De volgende verklaring over lokale beperkingen moet worden gepubliceerd als onderdeel van de documentatie voor alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- en 802.11n-producten.

Voorzichtig: Aangezien regelingen met betrekking tot de frequenties die worden gebruikt voor draadloze LAN 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- en 802.16e-apparaten, nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, mogen 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- en 802.16e-producten alleen in bepaalde landen worden gebruikt en mogen deze niet worden gebruikt in andere landen. Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze bedoeld zijn en erop toe te zien dat de producten worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. Afwijking van de toegestane instellingen voor energie en frequentie voor het land van gebruik vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

## Intel Wi-Fi-adapters, 802.11n- en 802.11ac-compatibel

De informatie in dit gedeelte is van toepassing op de volgende producten:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® WiFi 6 AX201
- Intel® WiFi 6 AX200

Zie Specificaties voor de volledige specificaties van de draadloze adapters.

> Opmerking: In deze sectie verwijzen alle vermeldingen van de "draadloze adapter" naar alle hierboven genoemde adapters.

De volgende informatie is beschikbaar:

- Informatie voor de gebruiker
- Kennisgevingen
- Voorschrift ID
- Informatie voor OEM's en hostintegratie
- Verklaringen van Europese compliantie

### INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Veiligheidsvoorschriften

#### Blootstelling aan radiogolven (FCC, Verenigde Staten)

De FCC heeft via ET Docket 96-8 een veiligheidsstandaard aangenomen voor blootstelling van personen aan elektromagnetische energie die wordt uitgestraald via radiofrequenties (RF) door apparatuur waarvoor een FCC-certificaat is verleend. De draadloze adapter voldoet aan de limiet voor blootstelling van personen in FCC Deel 2, 15C, 15E en de richtlijnen van KDB 447498, KDB 248227 en KDB 616217. Correct gebruik van deze zender volgens de instructies in deze handleiding leidt tot een blootstelling die aanzienlijk onder de door de FCC aanbevolen limieten blijft.

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

- Raak de antenne niet aan en verplaats deze niet terwijl het toestel signalen uitzendt of ontvangt.
- Als de radio signalen uitzendt, moet u voorkomen dat u een onderdeel met de radio zo vasthoudt dat de antenne zich dicht bij niet-beschermde lichaamsdelen (met name gezicht en ogen) bevindt of hiermee zelfs in aanraking komt.
- Gebruik de radio niet en probeer geen gegevens te verzenden als de antenne niet is aangesloten; de radio kan hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik in bepaalde omgevingen:
  - Voor het gebruik van draadloze adapters op gevaarlijke locaties zijn beperkingen van toepassing die worden opgelegd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in dergelijke omgevingen.
  - Op het gebruik van draadloze adapters in vliegtuigen zijn de voorschriften van de FAA (Federal Aviation Administration) van toepassing.
  - Op het gebruik van draadloze adapters in ziekenhuizen zijn de beperkingen van toepassing die door het desbetreffende ziekenhuis worden opgelegd.

#### Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat

Waarschuwing: Gebruik een draagbare zender (zoals deze draadloze adapter) niet in de nabijheid van onbeschermde ontstekers of in een omgeving met explosieven, tenzij de zender zo is aangepast dat deze voor een dergelijk gebruik geschikt is.

#### Waarschuwingen met betrekking tot de antenne

Waarschuwing: De draadloze adapter is niet ontworpen voor gebruik in combinatie met richtantennes met hoge signaalversterking.

#### Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen

Voorzichtig: De voorschriften van commerciële luchtvaartmaatschappijen kunnen mogelijk het gebruik van bepaalde elektronische apparaten met draadloze RF-apparatuur (draadloze adapters) tijdens vluchten verbieden, omdat de signalen storingen kunnen veroorzaken in cruciale boordinstrumenten.

Waarschuwing: 60 GHz/802.11ad-apparatuur is niet toegestaan in vliegtuigen volgens FCC §15.255. OEM- en host-integrators dienen deze FCC-regel in aanmerking te nemen in hostapparatuur.

#### Overige draadloze apparaten

Veiligheidsvoorschriften voor andere apparatuur in het draadloos netwerk: Raadpleeg de documentatie bij de draadloze adapters of andere apparaten in het draadloze netwerk.

#### Lokale beperkingen op het gebruik van de 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n en 802.11ac-radio

Waarschuwing: Aangezien regelingen met betrekking tot de frequenties die worden gebruikt voor draadloze LAN 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, en 802.11ac-apparaten, nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, mogen 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n- en 802.11ac-producten alleen in bepaalde landen worden gebruikt en mogen deze niet worden gebruikt in andere landen. Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze bedoeld zijn en erop toe te zien dat de producten worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. De interface voor het beheer van de verzendenergie van het apparaat maakt deel uit van het hulpprogramma voor WiFi-verbindingen van Intel® PROSet/Wireless. Informatie over operationele beperkingen voor EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) wordt geleverd door de fabrikant van het systeem. Afwijking van de toegestane instellingen voor energie en frequentie voor het land van gebruik vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

#### Samenwerking met andere draadloze apparatuur

De draadloze adapter kan samenwerken met alle draadloze LAN-producten die gebruikmaken van de DSSS-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) en die voldoen aan de volgende standaarden:

- IEEE Std. 802.11b. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11g. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11a. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11n. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11ac. conformele standaard voor draadloze LAN's.
- Wi-Fi-certificatie (Wireless Fidelity), zoals gedefinieerd door de Wi-Fi Alliance

#### De draadloze adapter en uw gezondheid

De draadloze adapter straalt, net als andere radioapparatuur, radiofrequente elektromagnetische energie uit. Het niveau van de elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door de draadloze adapter, is echter lager dan dat van andere draadloze apparaten, zoals mobiele telefoons. De werking van de draadloze adapter valt binnen de richtlijnen die zijn te vinden in veiligheidsstandaarden en aanbevelingen met betrekking tot radiogolven. Deze standaarden en aanbevelingen vormen de weerslag van een brede wetenschappelijke consensus en komen voort uit overwegingen van panels en commissies van wetenschappers die de uitgebreide onderzoeksliteratuur constant onderzoeken en interpreteren. In bepaalde situaties of omgevingen kan het gebruik van de draadloze adapter onderworpen zijn aan beperkingen die zijn ingesteld door de eigenaar van het gebouw of de verantwoordelijke vertegenwoordigers van een daartoe bevoegde organisatie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- Het gebruik van de draadloze adapter aan boord van een vliegtuig
- Het gebruik van de draadloze adapter in een andere omgeving waarin de mogelijke interferentie met andere apparaten of services gevaar zou kunnen opleveren.

Als u niet zeker weet welk beleid aangaande het gebruik van draadloze adapters binnen een bepaalde organisatie of in een bepaalde omgeving (zoals een vliegveld) van toepassing is, wordt u aangeraden om toestemming te vragen voor het gebruik van de adapter, voordat u het draadloze apparaat inschakelt.

### KENNISGEVINGEN

### Federal Communications Commission (FCC) (Verenigde Staten)

Vanwege de werking in de frequentiebereiken van 5,15 tot 5,25 GHz en 5,470 tot 5,75 GHz mag deze draadloze adapter alleen binnenshuis worden gebruikt. De configuratie van Intel® draadloze adapters kan niet worden gewijzigd zodat de frequentie buiten het door de FCC toegestane bereik (in overeenstemming met deel 15.407 van de FCC-regels) valt voor werking in de Verenigde Staten.

- Intel® draadloze adapters zijn alleen voor OEM-integratie bedoeld.
- Intel® draadloze adapters kunnen niet samen met een andere zender worden geïnstalleerd, tenzij een dergelijke installatie is goedgekeurd door de FCC.

Deze draadloze adapter voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bij de werking van het apparaat dient aan de volgende twee voorwaarden te worden voldaan:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Door dit apparaat moet interferentie worden geaccepteerd die een ongewenste werking tot gevolg hebben.

> Opmerking: Het uitgangsvermogen bij transmissies van de adapter ligt ver onder de door de FCC ingestelde limieten voor blootstelling aan radiogolven. Toch verdient het aanbeveling om de adapter te gebruiken op zo'n manier dat het risico van menselijke blootstelling bij normale werking minimaal is. Om te voorkomen dat de blootstellingslimieten voor radiogolven van de FCC worden overschreden, dient u een afstand van ten minste 20 cm te bewaren tussen uzelf (of andere personen in de directe omgeving) of een minimale afstand te bewaren zoals gespecificeerd in de FCC-toekenningsvoorwaarden, en de antenne die is ingebouwd in de computer. Nadere informatie over toegestane configuraties is te vinden op http://www.fcc.gov/oet/ea/ door het FCC ID-nummer op het apparaat in te voeren.

#### Interferentieverklaring voor apparaten van klasse B

Deze draadloze adapter is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze draadloze adapter gebruikt en genereert RF-energie en straalt deze uit. Als de draadloze adapter niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen enkele garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze draadloze adapter schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, iets wat u kunt nagaan door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne van de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie anders of verplaats die antenne.
- Vergroot de afstand tussen de draadloze adapter en de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie.
- Sluit de computer met de draadloze adapter aan op een stopcontact op een ander circuit dan het circuit waarop de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie, is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-specialist voor hulp.

> Opmerking: De adapter moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Elke andere installatiemethode en elk ander gebruik zal leiden tot overtreding van de bepalingen van de FCC (deel 15).

### Overwegingen met betrekking tot veiligheidsgoedkeuringen

Dit apparaat is met betrekking tot veiligheid goedgekeurd als een component en mag alleen worden gebruikt met de volledige apparatuur, waarbij de aanvaardbaarheid van de combinatie wordt bepaald door de geschikte veiligheidsorganisaties. Als het apparaat is geïnstalleerd, moet u het volgende in achting nemen:

- Het apparaat moet in een compatibel host-apparaat zijn geïnstalleerd dat voldoet aan de vereisten van de tweede editie van UL/EN/IEC 60950-1, inclusief de algemene bepalingen van behuizingontwerp in bijlage 1.6.2 en met name paragraaf 1.2.6.2 (Fire Enclosure).
- Het apparaat maakt gebruik van een SELV-bron wanneer het in de eindgebruikersapparatuur is geïnstalleerd.
- Een warmtetest moet overwogen worden met het eindgebruikersproduct om te voldoen aan de vereisten van de tweede editie van UL/EN/IEC 60950-1.

### Laag halogeen

Alleen van toepassing op gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en pvc in het uiteindelijke product. Componenten van Intel evenals aangeschafte componenten op het uiteindelijke product voldoen aan de JS-709-vereisten en het PCB / substraat voldoen aan de IEC 61249-2-21-vereisten. Het vervangen van gehalogeneerde vlamvertragers en/of pvc is niet per definitie beter voor het milieu.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Europese Unie

Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis.

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie. Zie Verklaringen van compliantie met regelgeving van de Europese Unie.

#### Conformiteitsverklaringen voor Europese Unie

Voer de volgende stappen uit om de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor uw adapter weer te geven.

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op User Guide.
3. Blader naar uw adapter.

Voer de volgende stappen uit om de aanvullende kennisgevingen over deze adapter te bekijken

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op de koppeling voor uw adapter.
3. Klik op het document met wettelijke certificeringsmarkeringen voor uw adapter.

#### Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

#### Voldoet aan de richtlijn betreffende beperking van gevaarlijke stoffen

Alle hierin beschreven producten voldoen aan de richtlijn betreffende beperking van gevaarlijke stoffen van de Europese Unie.

Voor vragen over de CE-markering van de draadloze adapter kunt u contact opnemen met:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marokko

Het gebruik van dit product met kanaal 2 (2417 MHz) van de radio is niet toegestaan in de volgende steden: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant en Taza.

Het gebruik van dit product met de kanalen 4, 5, 6 en 7 (2425 - 2442 MHz) is niet toegestaan in de volgende steden: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"PTA-GOEDGEKEURD MODEL"

### Taiwan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Singapore

### Goedkeuringen radioapparatuur

Om vast te stellen of het gebruik van het draadloze apparaat toegestaan is in een bepaald land, controleert u of het typenummer van de radio (te vinden op het identificatielabel van het apparaat) wordt vermeld in het overzicht van goedgekeurde radioapparatuur, dat te vinden is in het document OEM Regulatory Guidance van de fabrikant.

### Modulaire wettelijke certificeringsmarkeringen voor landen

Er is een lijst met landen die wettelijke certificeringsmarkeringen vereisen beschikbaar. De lijst bevat alleen landen waarvoor markeringen vereist zijn, en niet alle gecertificeerde landen. Voer de volgende stappen uit om de wettelijke markeringsinformatie voor landen voor deze adapter op te vragen:

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op de koppeling voor uw adapter.
3. Klik op het document met wettelijke certificeringsmarkeringen voor uw adapter.

## Voorschrift ID

Europa: Modellen 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x en eerdere versies (WiGig)
Maximaal uitgangsvermogen
(2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP max (100 mW)
(2400 - 2483,5 MHz) BLE / Bluetooth | 10 dBm EIRP max (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
(5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger. Niet ondersteund door de modellen: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Vanwege de geringe omvang van de 3165D2W/3165NGW (12x16) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 3165D2W, FCC ID: PD93165D2

> Canada: Model 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> Japan:

> Model 3165D2W:

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Model 3165NGW:

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea: Model 3165D2W MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: Model 3165D2W,

> China: Model 3165D2W, CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa: Model 3165D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 3165D2W

> Singapore: Model 3165D2W

> Argentinië:

> Model 3165D2W,

> Model 3165NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Vanwege de geringe omvang van de 3168NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Japan: Model 3168NGW:

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa: Model 3168NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Argentinië: Model 3168NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Vanwege de geringe omvang van de 7265D2W/7265NGW (12x16) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 7265D2W, FCC ID: PD97265D2

> Canada: Model 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> Japan:

> Model 7265D2W:

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Model 7265NGW:

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea: Model 7265D2W MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: Model 7265D2W,

> China: Model 7265D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australië: Model 7265D2W,

> Argentinië: Model 7265D2W,

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Vanwege de geringe omvang van de 13100NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Europa: Model 13100NGW

> Softwareversie | Intel® Wireless Dock Manager 3.x en eerdere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (57 - 64 GHz IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Singapore: Model 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

Vanwege de geringe omvang van de 17265NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Europa: Model 17265NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x en eerdere versies (WiGig)
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger
> (57 - 64 GHz IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Singapore: Model 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Vanwege de geringe omvang van de 8260D2W (12x16) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS: Model 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (FCC ID zonder achtervoegsel 'U' verwijst naar installatie in de fabriek);

> FCC ID: PD98260D2U (FCC ID met het achtervoegsel 'U' geeft aan dat gebruikersinstallatie of vervanging is toegestaan en ondersteund door BIOS-vergrendeling)

> Canada: Model 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> Japan: Model 8260D2W:

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea: Model 8260D2W MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwan: Model 8260D2W,

> China: Model 8260D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australië: Model 8260D2W,

> Argentinië: Model 8260D2W,

Vanwege de geringe omvang van de 8260NGWH/8260NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Japan:

> Model 8260NGW:

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Model 8260NGWH:

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentinië: Model 8260NGWH,

> Argentinië: Model 8260NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Vanwege de geringe omvang van de 8265NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC ID zonder achtervoegsel 'U' verwijst naar installatie in de fabriek)

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC ID met het achtervoegsel 'U' geeft aan dat gebruikersinstallatie of vervanging is toegestaan en ondersteund door BIOS-vergrendeling)

> Canada: Model 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> Japan: Model 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> Korea: Model 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW,

> Taiwan: Model 8265NGW

> China: Model 8265NGW

> Europa: Modellen 8265NGW, 8265D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger
> (57 - 64 GHz IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 8265NGW,

> Brazilië: Model 8265NGW: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentinië: Model 8265NGW,

> Singapore: Model 8265NGW:

> Pakistan: Model 8265NGW

> "PTA-GOEDGEKEURD MODEL"

Vanwege de geringe omvang van de 8265D2W (12 mm x 16 mm x 1,8 mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 8265D2W, FCC ID: PD98265D2

> Canada: Model 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> Japan: Model 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> Korea: Model 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W,

> Taiwan: Model 8265D2W

> China: Model 8265D2W

> Australië: Model 8265D2W,

> Brazilië: Model 8265D2W: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentinië: Model 8265D2W,

> Singapore: Model 8265D2W:

> Pakistan: Model 8265D2W

> "PTA-GOEDGEKEURD MODEL"

### Intel® Wireless-AC 9260

Vanwege de geringe omvang van de 9260NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9260NGW, FCC ID: PD99260NG

> Canada: Model 9260NGW, IC: 1000M-9260NG

> Japan: Model 9260NGW:

> - RF 003-170125

> - TEL D170079003

> Korea: Model 9260NGW MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Taiwan: Model 9260NGW

> China: Model 9260NGW

> Europa: Model 9260NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9260NGW

> Singapore: Model 9260NGW

Vanwege de geringe omvang van de 9260D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9260D2WL - TBD

> Canada: Model 9260D2WL - TBD

> Japan: Model 9260D2WL - TBD

> Korea: Model 9260D2WL - TBD

> Taiwan: Model 9260D2WL - TBD

> China: Model 9260D2WL - TBD

> Australië: Model 9260D2WL - TBD

> Singapore: Model 9260D2WL - TBD

### Intel® Wireless-AC 9461 (model 9461NGW)

Vanwege de geringe omvang van de 9461NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9461NGW, FCC ID: PD99461NG

> Canada: Model 9461NGW, IC: 1000M-9461NG

> Japan: Model 9461NGW:

> - RF 003-170204

> - TEL D170127003

> Korea: Model 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Taiwan: Model 9461NGW

> China: Model 9461NGW

> Europa: Model 9461NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9461NGW

> Singapore: Model 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (model 9461D2W)

Vanwege de geringe omvang van de 9461D2W (12mm x 16mm x 1,8mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9461D2W, FCC ID: PD99461D2

> Canada: Model 9461D2W, IC: 1000M-9461D2

> Japan: Model 9461D2W:

> - RF 003-170203

> - TEL D170126003

> Korea: Model 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Taiwan: Model 9461D2W

> China: Model 9461D2W

> Europa: Model 9461D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9461D2W

> Singapore: Model 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (model 9462NGW)

Vanwege de geringe omvang van de 9462NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9462NGW, FCC ID: PD99462NG

> Canada: Model 9462NGW, IC: 1000M-9462NG

> Japan: Model 9462NGW:

> - RF 003-170245

> - TEL D170151003

> Korea: Model 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Taiwan: Model 9462NGW

> China: Model 9462NGW

> Europa: Model 9462NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9462NGW

> Singapore: Model 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (model 9462D2W)

Vanwege de geringe omvang van de 9462D2W (12mm x 16mm x 1,8mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9462D2W, FCC ID: PD99462D2

> Canada: Model 9462D2W, IC: 1000M-9462D2

> Japan: Model 9462D2W:

> - RF 003-170243

> - TEL D170149003

> Korea: Model 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Taiwan: Model 9462D2W

> China: Model 9462D2W

> Europa: Model 9462D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9462D2W

> Singapore: Model 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (model 9560NGW)

Vanwege de geringe omvang van de 9560NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9560NGW, FCC ID: PD99560NG

> Canada: Model 9560NGW, IC: 1000M-9560NG

> Japan: Model 9560NGW:

> - RF 003-170126

> - TEL D170080003

> Korea: Model 9560NGW MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Taiwan: Model 9560NGW en 9560NGW R:

> China: Model 9560NGW

> Europa: Model 9560NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9560NGW

> Singapore: Model 9560NGW

### Intel® Wireless-AC 9560 (model 9560D2W)

Vanwege de geringe omvang van de 9560D2W (12mm x 16mm x 1,8mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9560D2W, FCC ID: PD99560D2

> Canada: Model 9560D2W, IC: 1000M-9560D2

> Japan: Model 9560D2W:

> - RF 003-170244

> - TEL D170150003

> Korea: Model 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Taiwan: Model 9560D2W

> China: Model 9560D2W

> Europa: Model 9560D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9560D2W

> Singapore: Model 9560D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (model 9560D2WL)

Vanwege de geringe omvang van de 9560D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm) is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 9560D2WL, FCC ID: PD99560D2L

> Canada: Model 9560D2WL, IC: 1000M-9560D2L

> Japan: Model 9560D2WL:

> - RF 003-180060

> - TEL D180033003

> Korea: Model 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Taiwan: Model 9560D2WL

> China: Model 9560D2WL

> Europa: Model 9560D2WL

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 9560D2WL

> Singapore: Model 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless-AC 18265

Vanwege de geringe omvang van de 18265NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS: Model 18265NGW, FCC-ID: PD918265NG (deze module is alleen bestemd voor fabrieksinstallatie)

> Canada: Model 18265NGW, IC : 1000M-18265NG

> Japan: Model 18265NGW

> Korea: Model 18265NGW, MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Taiwan: Model 18265NGW

> China: Model 18265NGW, CMIIT-ID: 2016AJ7066 (M)

> Europa: Model 18265NGW,

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x en eerdere versies (WiGig)
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger
> (57 - 64 GHz IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 18265NGW,

> Brazilië: Model 18265NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapore: Model 18265NGW,

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Vanwege de geringe omvang van de 11000D2W/11000D2W LC is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 11000D2W en 11000D2W LC, FCC ID: PD911000D2

> Canada: Model 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> Japan: Model 11000D2W:

> Korea: Model 11000D2W MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwan: Model 11000D2W en 11000D2W LC,

> China: Model 11000D2W, CMIIT ID: 2016DJ0267 (M); Model 11000D2W LC, CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Europa: Model 11000D2W

> Softwareversie | Intel® Wireless Dock Manager 3.x en eerdere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (57 - 64 GHz IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Australië: Model 11000D2W,

> Singapore: Model 11000D2W/11000D2W LC:

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Vanwege de geringe omvang van de 13110NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 13110NGW, FCC ID: PD913110NG

> Canada: Model 13110NGW, IC: 1000M-13110NG

> Korea: Model 13110NGW R-CRM-INT-13110NGW

> Taiwan: Model 13110NGW

> Europa: Model 13110NGW

> Softwareversie | Intel® Wireless VR dashboard 4.x
> Maximaal uitgangsvermogen
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Singapore: Model 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Vanwege de geringe omvang van de 11100D2W is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model 11100D2W, FCC ID: PD911100D2

> Canada: Model 11100D2W, IC: 1000M-11100D2

> Korea: Model 11100D2W R-CRM-INT-11100D2W

> Taiwan: Model 11100D2W

> Europa: Model 11100D2W

> Softwareversie | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Maximaal uitgangsvermogen
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11ad-modus | 26 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model 11100D2W

> Singapore: Model 11100D2W

### Intel® WiFi 6 AX201 (model AX201NGW)

Vanwege de geringe omvang van de AX201NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model AX201NGW, FCC ID: PD9AX201NG

> Canada: Model AX201NGW, IC: 1000M-AX201NG

> Japan: Model AX201NGW:

> - RF: 003-180232

> - TEL: D180131003

> Korea: Model AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Taiwan: Model AX201NGW

> China: Model AX201NGW

> Europa: Model AX201NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model AX201NGW

> Brazilië: Model AX201NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapore: Model AX201NGW

> Argentinië: Model AX201NGW

### Intel® WiFi 6 AX201 (model AX201D2W)

Vanwege de geringe omvang van de AX201D2W is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model AX201D2W, FCC ID: PD9AX201D2

> Canada: Model AX201D2W, IC: 1000M-AX201D2

> Japan: Model AX201D2W:

> - RF: 003-180233

> - TEL: D180132003

> Korea: Model AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Taiwan: Model AX201D2W

> China: Model AX201D2W

> Europa: Model AX201D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model AX201D2W

> Brazilië: Model AX201D2W, ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore: Model AX201D2W

> Argentinië: Model AX201D2W

### Intel® WiFi 6 AX201 (model AX201D2WL)

Vanwege de geringe omvang van de AX201D2WL is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Verenigde Staten: Model AX201D2WL, FCC ID: PD9AX201D2L

> Canada: Model AX201D2WL, IC: 1000M-AX201D2L

> Japan: Model AX201D2WL:

> - RF: 003-180234

> - TEL: D180133003

> Korea: Model AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Taiwan: Model AX201D2WL

> China: Model AX201D2WL

> Europa: Model AX201D2WL

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Australië: Model AX201D2WL

> Brazilië: Model AX201D2WL, ANATEL: XXXXXXXXXXXX

> Singapore: Model AX201D2WL

> Argentinië: Model AX201D2WL

### Intel® WiFi 6 AX200

Modellen:

- AX200NGW (M.2 2230)
- AX201D2WL (M.2 1216, LTE co-ex)

(In afwachting - details TBD)

### INFORMATIE VOOR OEM'S en HOSTINTEGRATIE

De richtlijnen die in dit document worden beschreven zijn van toepassing op OEM-integrators die Intel® draadloze adapters installeren in notebook en tablet hostplatforms. Deze eisen moeten strikt worden nageleefd om te voldoen aan de compliancevoorwaarden van de FCC-regels, waaronder blootstelling aan radiogolven. Als aan alle hier beschreven richtlijnen voor het type antenne en plaatsing van antennes is voldaan, kunnen de Intel® draadloze adapters zonder verdere beperkingen worden geïnstalleerd in notebook en tablet hostplatforms. Als niet wordt voldaan aan de hier beschreven richtlijnen, moet de OEM of integrator mogelijk aanvullende testen uitvoeren en/of aanvullende toestemming verkrijgen. De OEM of integrator is verantwoordelijk voor het bepalen van het wettelijk testen van de vereiste host en/of het verkrijgen van de vereiste compliance-goedkeuringen voor de host.

- Intel® draadloze adapters zijn alleen bedoeld voor OEM's en hostintegratie.
- Het door de FCC toegestane bereik van de Intel® draadloze adapter beschrijft de beperkte voorwaarden van modulaire goedkeuring.
- Intel® draadloze adapters dienen te worden gebruikt met een toegangspunt dat voor het betreffende land is goedgekeurd.
- Wijzigingen of aanpassingen van Intel® draadloze adapters door OEM's, integrators of andere externe partijen is niet toegestaan. Wijzigingen of aanpassingen van Intel® draadloze adapters door OEM's, integrators of andere externe partijen leiden ertoe dat de autorisatie om de adapter te gebruiken ongeldig wordt verklaard.

### Soort antenne en versterking

Alleen antennes van hetzelfde type en met dezelfde of minder versterking als 3dBi voor de 2,4-Ghz band en 5dBi voor de 5-GHz band worden gebruikt in combinatie met de draadloze adapters van Intel®. Voor andere soorten antennes en/of antennes met meer versterking is mogelijk aanvullende autorisatie vereist. Voor testdoeleinden is de volgende dual-band antenne gebruikt die de bovenstaande beperkingen dicht benadert:

Soort antenne | Antennelocatie (Main/Aux) | 2,4 GHz piekversterking in dBi* | 5,2 GHz piekversterking in dBi* | 5,5 GHz piekversterking in dBi* | 5,7 GHz piekversterking in dBi*
PIFA | Main |  |  |  |
AUX | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*In alle antenneversterkingen is kabelverlies meegenomen.

### Plaatsing van antennes binnen het hostplatform

Om conformiteit met de RF-blootstelling te garanderen moeten de antennes die gebruikt worden met de Intel® draadloze adapters zodanig in het notebook of tablet hostplatform worden geïnstalleerd dat er een minimale afstand wordt bewaard tot alle personen, in alle uitvoermodi en in alle richtingen van het hostplatform, waarbij de onderstaande tabel strikt moet worden gevolgd. De afstand tot aan de antenne heeft zowel betrekking op horizontale als verticale richting van de antenne bij installatie in het hostsysteem.

Draadloze adapter | Minimaal vereiste afstand tussen antenne en gebruiker
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | TBD
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® WiFi 6 AX201 | TBD
Intel® WiFi 6 AX200 | TBD
* Deze draadloze adapter kan alleen worden geïnstalleerd in mobiele apparaten (vereist > 20 cm afstand tussen antenne en het lichaam van de gebruiker).

Voor Wi-Fi/Bluetooth-combinatieadapters wordt aanbevolen dat er 5 cm afstand bestaat tussen de zendantennes binnen het hostsysteem, om zo voldoende ruimte te houden voor gelijktijdige transmissie via Wi-Fi en Bluetooth. Bij een afstand van minder dan 5 cm dient de afstandsverhouding te worden geverifieerd volgens de FCC-publicatie KDB 447498 voor de specifieke adapter.

Mogelijk is er een aanvullend wettelijk autorisatieproces vereist als de 60 GHz/802.11ad RFEM (antenne-array) minder dan 20 cm van de gebruiker wordt geplaatst.

### Gelijktijdige transmissie van Intel® draadloze adapters met andere geïntegreerde of plug-in zenders

Aan de hand van FCC Knowledge Database publicatienummer 616217 moet er, wanneer meerdere zendapparaten in een hostapparaat zijn geïnstalleerd, een analyse worden uitgevoerd met betrekking tot blootstelling aan radiogolven zodat op basis hiervan de benodigde toepassings- en testeisen kunnen worden bepaald. OEM-integrators moeten alle mogelijke combinaties van gelijktijdige transmissieconfiguraties voor alle zenders en antennes identificeren die geïnstalleerd zijn in het hostsysteem. Dit geldt ook voor zenders die als mobiele apparaten geïnstalleerd zijn in het hostsysteem (afstand >20 cm tot aan de gebruiker) en draagbare apparaten (afstand <20 cm tot aan de gebruiker). OEM-integrators moeten bij uitvoering van de analyse het actuele FCC KDB 616217-document raadplegen voor alle details, zodat zij kunnen bepalen of er extra vereisten nodig zijn voor het testen, of dat FCC-goedkeuring noodzakelijk is.

### Informatie die door de OEM of integrator moet worden geleverd aan de eindgebruiker

De volgende kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften moeten in overeenstemming met de lokale regelingen worden gepubliceerd in documentatie die wordt geleverd aan de eindgebruiker van het product of systeem waarin de draadloze adapter van Intel® is geïntegreerd. Het hostsysteem moet zijn voorzien van een label met de tekst "Bevat FCC ID: XXXXXXXX". De FCC ID is op een label weergegeven.

De draadloze adapter moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Voor landspecifieke regelingen raadpleegt u Goedkeuringen radioapparatuur. Intel Corporation is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio- of televisiesignalen die wordt veroorzaakt door onrechtmatige aanpassingen van de apparaten die worden geleverd in de kit met de draadloze adapter of door de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur, anders dan de door Intel Corporation gespecificeerde kabels en apparatuur. Het opheffen van de interferentie die wordt veroorzaakt door een dergelijke onrechtmatige aanpassing, vervanging of aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Intel Corporation en de gevolmachtigde wederverkopers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van overheidsregelingen die het gevolg zijn van nalatigheid bij het volgen van de hier gegeven richtlijnen.

China:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale beperkingen op het gebruik van de 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n en 802.11ad-radio

De volgende verklaring over lokale beperkingen moet worden gepubliceerd als onderdeel van de documentatie voor alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- en 802.11ad-producten.

Waarschuwing: Aangezien regelingen met betrekking tot de frequenties die worden gebruikt voor draadloze LAN 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n-, en 802.11ad-apparaten, nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, mogen 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- en 802.11n-producten alleen in bepaalde landen worden gebruikt en mogen deze niet worden gebruikt in andere landen. Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze bedoeld zijn en erop toe te zien dat de producten worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. Afwijking van de toegestane instellingen en de beperkingen voor het land van gebruik kan een inbreuk op de wetten van het land vormen en kan als zodanig worden bestraft.

## Verklaringen van Europese compliantie

Alle adapters die hieronder worden genoemd, voldoen aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® WiFi 6 AX201
- Intel® WiFi 6 AX200

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers