К содержанию

# Нормативная информация

В данном разделе представлена нормативная информация для следующих адаптеров беспроводной сети:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

> ПРИМЕЧАНИЕ: В силу того, что нормативная база и стандарты в отношении беспроводных локальных сетей (стандарт IEEE 802.11 и аналогичные стандарты) находятся в стадии развития, информация, приведенная в данном документе, подлежит изменениям. Корпорация Intel не несет ответственности за ошибки или опечатки, которые могут содержаться в настоящем документе.

## Беспроводные адаптеры Intel WiFi/WiMAX

Информация этого раздела относится к следующим беспроводным адаптерам:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

См. раздел Спецификации для получения полной спецификации беспроводного адаптера.

> ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе все упоминания о "беспроводных адаптерах" относятся к перечисленным выше адаптерам.

Далее представлена следующая информация:

- Информация для пользователя
- Нормативная информация
- Идентификационные коды регуляторов
- Информация для OEM-производителей и системных интеграторов

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Инструкции по технике безопасности

#### Требования Федеральной комиссии связи США (FCC) к параметрам радиочастотных излучений

Федеральной комиссией связи США (FCC) в пакете инициатив ET Docket 96-8 были сформулированы и приняты стандарты безопасности в отношении подверженности человека воздействию радиочастотной электромагнитной энергии, генерируемой радиопередающим оборудованием, сертифицированным FCC. Беспроводной адаптер соответствует нормам допустимого воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенным в FCC (Часть 2, 15C, 15E), а также в рекомендациях KDB 447498, KDB 248227 и KDB 616217. Надлежащее использование данного радиооборудования в соответствии с инструкциями настоящего руководства обеспечит воздействие радиочастотной энергии на организм человека на уровне, являющемся значительно ниже предельного уровня воздействия, рекомендуемого FCC.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- Не прикасайтесь к антенне и не меняйте ее положение во время приема или передачи данных изделием.
- Размещая оборудование, содержащее радиопередающие компоненты, следите за тем, чтобы эти компоненты, например, радиопередающая антенна, не находились слишком близко или, тем более, не касались незащищенных частей тела пользователя (особенно лица или глаз) во время сеанса приема/передачи данных.
- Не активизируйте радиосвязь или не пытайтесь передавать данные, пока не подключите антенну; Использование устройства радиосвязи без антенны может привести к его повреждению.
- Использование радиопередающего оборудования в особых зонах:
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь в опасных зонах, ограничено условиями, рекомендуемыми ответственными регулирующими организациями.
  - Использование электронных устройств, оснащенных адаптерами беспроводной связи, на борту самолета регулируется правилами, устанавливаемыми каждой коммерческой авиакомпанией.
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на территории стационарных лечебных заведений, регламентируется правилами, принятыми в каждом лечебном заведении.

#### Предупреждение об использовании вблизи взрывных устройств

Предупреждение: Не используйте портативный передатчик (включая этот беспроводной адаптер) в непосредственной близости от незащищенных детонаторов или во взрывоопасной среде, если его конструкция не была модифицирована таким образом, что допускало бы его такое использование.

#### Предупреждение по использованию антенны:

Предупреждение: Беспроводной адаптер не предназначен для использования с направленными антеннами большого усиления.

#### Меры предосторожности по использованию беспроводного сетевого оборудования на борту летательных аппаратов

Внимание! В соответствии с правилами, устанавливаемыми коммерческими авиакомпаниями, использование радиочастотного беспроводного оборудования (беспроводные адаптеры) на борту самолета не допускается из-за возможных помех в работе бортовых приборов, вызываемых сигналами, формируемыми данным оборудованием.

Внимание! Согласно правилам FCC §15.255, оборудование, работающее на частоте 60 ГГц/по стандарту 802.11ad, не разрешается использовать на воздушных судах. OEM-производители и системные интеграторы должны учитывать это требование в своих устройствах.

#### Прочие беспроводные устройства

Положения по технике безопасности в отношении прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети: См. документацию, входящую в комплект беспроводных адаптеров или прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.16e

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных локальных сетей стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.16e, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во всех странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.16e, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Интерфейс контроля мощности передаваемого сигнала (TPC) входит в утилиту подключений Intel® PROSet/Wireless WiFi . Эксплуатационные ограничения по эквивалентной мощности изотропического источника (EIRP) предоставляются компанией-изготовителем системы. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

#### Совместимость беспроводного сетевого оборудования

Беспроводной адаптер совместим с другим оборудованием для беспроводных локальных сетей, работающих на базе технологии расширения спектра с применением кода прямой последовательности (технология радиообмена DSSS) и соответствует следующим стандартам:

- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11b
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11g
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11a
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на опытных частотах 802.11n версии 2.0
- Стандарт IEEE 802.16e-2005, совместимый с Wave 2
- Сертификация Wireless Fidelity (WiFi), как определено Wi-Fi Alliance
- Сертификация WiMAX, определенная форумом WiMAX

#### Влияние беспроводного адаптера на ваше здоровье

Подобно другим радиопередающим устройствам беспроводной адаптер генерирует радиочастотную электромагнитную энергию. При этом, мощность электромагнитной энергии, генерируемая беспроводным адаптером ниже, чем мощность электромагнитной энергии, генерируемой другим беспроводным оборудованием, например, мобильными телефонами. Беспроводной адаптер функционирует в соответствии с директивами стандартов и рекомендациями безопасности в отношении радиочастотного электромагнитного излучения. Данные стандарты и рекомендации отражают консенсус научной общественности и основаны на решениях научных комиссий и комитетов, постоянно изучающих и обрабатывающих большие массивы исследовательской информации. В некоторых случаях или при определенных условиях, использование беспроводного адаптера может ограничиваться владельцем объекта недвижимости или уполномоченными представителями компетентной организации. Примеры таких ситуаций:

- Использование беспроводного адаптера на борту летательных аппаратов или
- Использование беспроводного адаптера в любых других условиях, предполагающих риск воздействия на работу других устройств или процессов, или же определяющих такое воздействие, как опасное.

Если вы не вполне знакомы с требованиями, предъявляемыми в связи с использованием беспроводных адаптеров в определенных организациях или при определенных условиях (например, на территории аэропорта), вам рекомендуется испросить разрешение на использование беспроводного сетевого адаптера прежде, чем переходить к его непосредственной эксплуатации.

### НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Федеральная комиссия связи США (FCC)

Данный беспроводной адаптер предназначен только для использования внутри помещений, поскольку работает в частотных диапазонах от 5,15 до 5,25 ГГц и от 5,470 до 5,75 ГГц. Для данного беспроводного адаптера Intel® не было создано никаких настроек, которые бы могли использоваться для изменения его рабочих частот и вывода их за допустимые пределы, установленные FCC, которые гарантируют авторизацию работы для США в соответствии с Частью 15.407 Правил FCC.

- Беспроводные адаптеры Intel® предназначены только для OEM-интеграторов.
- Запрещается совмещать беспроводные адаптеры Intel® с любым другим радиопередающим оборудованием, если это не одобрено FCC.

Этот беспроводной адаптер удовлетворяет требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация оборудования должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий:

- Данное оборудование не должно служить источником интерференционных помех.
- Данное оборудование не должно воспринимать внешние помехи, способные привести к снижению качества работы оборудования.

#### Предписания по обеспечению допустимого уровня помех, класс B

Этот беспроводной адаптер был протестирован и соответствует ограничениям на цифровые устройства Класса B, которые квалифицируются на основании части 15 правил FCC. Данные нормы предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данный беспроводной адаптер генерирует, использует и способен излучать радиочастотную энергию. Несоблюдение инструкций по установке и использованию данного беспроводного адаптера может привести к тому, что адаптер будет генерировать помехи, влияющие на качество работы радиосвязи. При этом, отсутствие помех в любом случае при условии надлежащей установки и использования оборудования не гарантируется. Если данный беспроводной адаптер все же генерирует помехи, воспринимаемые радио и телевизионным оборудованием (что устанавливается с помощью последовательного выключения и включения данного оборудования), пользователю рекомендуется принять одну или несколько мер, указанных ниже:

- Переориентируйте приемную антенну или переместите ее в новое место.
- Увеличьте расстояние между беспроводным адаптером и принимающим устройством.
- Выберите для подключения оборудования розетку сети питания, к которой не подключено принимающее устройство.
- Проконсультируйтесь у поставщика, радио или телемастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Установка или использование оборудование любым иным образом будут означать нарушение условий Части 15 FCC.

### Рекомендации по безопасности

Безопасность данного устройства подтверждена для использования в качестве компонента и только в составе комплектного оборудования, где приемлемость сочетания определена соответствующими агентствами по контролю за безопасностью. При установке следует учесть следующее:

- Установка должна производиться на совместимое главное устройство, соответствующее требованиям стандартов UL/EN/IEC 60950-1 (вторая редакция), включая основные положения по проектированию защитного корпуса 1.6.2 и параграф 1.2.6.2 (противопожарный кожух).
- При установке в оборудование для использования конечными пользователями питание устройства должно обеспечиваться от источника с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН).
- Для продукта для конечных пользователей должны производиться температурные испытания в соответствии с требованиями стандарта UL/EN/IEC 60950-1 (вторая редакция).

### Низкий уровень галогенов

Относится только к бромированным и хлорированным огнестойким добавкам (BFR/CFR) и ПВХ в конечном продукте. Компоненты Intel, также как и компоненты, приобретенные у сторонних организаций, в окончательной сборке соответствуют требованиям JS-709, а также печатная плата (PCB) / основание соответствует требованиям стандарта IEC 61249-2-21. Замена галоидированных огнестойких добавок и/или ПВХ может иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды.

### Япония

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Корея

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Мексика

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Тайвань

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### лицензии на использование радиопередающего оборудования

Чтобы определить, имеете ли вы право на использование оборудования для беспроводной связи в определенной стране, убедитесь в том, что код типа радиооборудования, указанный на паспортной табличке вашего устройства, имеется в нормативной документации производителя (OEM Regulatory Guidance).

### Нормативные требования к маркировке сертифицированной продукции в разных странах

Представляем вашему вниманию список стран, в которых обязательно соблюдение требований к маркировке. Обратите внимание, что в этот список включены не все сертифицированные страны, а только те страны, в которых обязательно соблюдение требований к маркировке. Чтобы посмотреть требования к маркировке вашего адаптера, установленные законодательством какой-либо страны, выполните следующие действия:

1. Откройте этот веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Перейдите по ссылке, соответствующей вашему адаптеру.
3. Нажмите «Нормативные документы» для вашего адаптера.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ OEM-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

Настоящий документ содержит нормативные предписания для OEM-интеграторов, деятельность которых связана с интеграцией беспроводных адаптеров Intel® в ноутбуки и планшетные ПК в хост-системах. В целях обеспечения соответствия требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC), включая требования к допустимому уровню радиоизлучения, настоящие предписания носят обязательный характер. При условии, что выполнены все изложенные в настоящем документе требования к типу антенны и ее размещению, интеграция беспроводных адаптеров Intel® в ноутбуки и планшетные ПК в хост-системах разрешается без установления дополнительных ограничений. Если какие-либо из изложенных в настоящем документе требований не выполнены, OEM-производителю или интегратору может потребоваться проведение дополнительных проверок и/или получение дополнительного одобрения. OEM-производитель или интегратор несет ответственность за определение требуемого объема тестирования в хост-системах и/или процедуру подтверждения соответствия.

- Беспроводные адаптеры Intel® предназначены только для использования OEM-производителями и системными интеграторами.
- В официальном разрешении Федеральной комиссии связи США (FCC) для беспроводных адаптеров Intel® изложены все возможные ограничения подтверждения соответствия.
- Беспроводные адаптеры Intel® должны работать с точкой доступа, использование которой разрешено законодательством данной страны.
- Внесение OEM-производителями, системными интеграторами или сторонними организациями любых изменений и модификаций в беспроводные адаптеры Intel® не допускается. Любые изменения и модификации, внесенные в беспроводные адаптеры Intel® OEM-производителями, системными интеграторами или сторонними организациями, являются условием для аннулирования разрешений на использование адаптера.

### Тип антенны и коэффициенты усиления

С беспроводными адаптерами Intel® могут использоваться только антенны указанного типа, коэффициенты усиления которых не превышают следующих значений: 3 дБи для диапазона 2,4 ГГц и 5 дБи для диапазона 5 ГГц. Для использования других типов антенн и/или антенн с более высокими коэффициентами усиления могут потребоваться дополнительные разрешения. В целях тестирования использовалась двухдиапазонная антенна, которая приблизительно соответствует указанным выше пределам:

Тип антенны | Местоположение антенны (основное/вспомогательное) | Пиковое усиление на частоте 2,4 ГГц (дБи)* | Пиковое усиление на частоте 5,2 ГГц (дБи)* | Пиковое усиление на частоте 5,5 ГГц (дБи)* | Пиковое усиление на частоте 5,7 ГГц (дБи)*
PIFA | Основное |  |  |  |
Вспомогательное | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Все коэффициенты усиления антенны включают потери в кабеле.

### Размещение антенны в хост-системе

Чтобы гарантировать соответствие требованиям к радиочастотному излучению, антенны, используемые вместе с беспроводными адаптерами Intel®, необходимо устанавливать в хост-системе с соблюдением минимальной дистанции до всех пользователей во всех режимах работы и ориентациях хост-системы в строгом соответствии с параметрами, перечисленными в таблице ниже. Требование к расстоянию до антенны, установленной в хост-системе, применимо к горизонтальной и вертикальной ориентации.

Беспроводной адаптер Intel® | Минимальная требуемая дистанция между антенной и пользователем
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 мм
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 мм

### Одновременная передача сигнала беспроводных адаптеров Intel® с другими встроенными или подключаемыми передатчиками

В соответствии со статьей 616217 в базе знаний Федеральной комиссии связи США (FCC), если в хост-устройстве установлено несколько передающих устройств, необходимо провести оценку излучаемой радиочастотной энергии с целью определения требований к применению и тестированию. OEM-интеграторы должны определить все возможные комбинации конфигураций одновременной передачи для всех передатчиков и антенн, установленных в хост-системе. К ним относятся передающие устройства, установленные в хост-системе в качестве мобильных устройств (на расстоянии >20 см от пользователя) и портативных устройств (на расстоянии <20 см от пользователя). За любыми сведениями по проведению такой оценки для определения любых дополнительных требований к тестированию, OEM-интеграторы должны обращаться к действующей статье 616217 в базе знаний FCC, или требуется одобрение FCC.

### Информация, предоставляемая конечным пользователям производителями OEM или системными интеграторами

Следующая нормативная информация и информация о мерах безопасности публикуется в документации, предоставляемой конечным пользователям оборудования или систем, использующих беспроводной адаптер Intel® в соответствии с положениями местного законодательства. Хост-система должна быть помечена ярлыком следующего содержания: "Contains FCC ID: XXXXXXXX" (Содержит идентификационный код FCC XXXXXXXX), с указанием кода FCC.

Беспроводной адаптер Intel® должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Корпорация Intel не несет ответственности за любые радио или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным изменением устройств, которые включены в комплект беспроводного адаптера, замену или подключение кабелей или оборудования, отличного от определенного корпорацией Intel. Пользователь несет ответственность за устранение помех, вызываемых несанкционированной модификацией оборудования, а также имеющих место в связи с заменой комплектующих или использованием других комплектующих. Корпорация Intel, а также ее уполномоченные представители и дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб или несоблюдение государственных норм и правил, которые могут иметь место по причине невыполнения пользователем требований, изложенных в настоящем документе.

Китай:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11e.

Следующие формулировки в отношении местных ограничений публикуются в документации о соответствии для всего оборудования, использующего стандарты 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных локальных сетей стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во все странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.16e, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

## Адаптеры Intel WiFi, совместимые со стандартами 802.11n и 802.11ac

Информация, приведенная в данном разделе, распространяется на следующую продукцию:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

См. раздел Спецификации для получения полной спецификации беспроводного адаптера.

> ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе все упоминания о "беспроводных адаптерах" относятся к перечисленным выше адаптерам.

Далее представлена следующая информация:

- Информация для пользователя
- Нормативная информация
- Идентификационные коды регуляторов
- Информация для OEM-производителей и системных интеграторов
- Директивы соответствия Европейского Сообщества

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Инструкции по технике безопасности

#### Требования Федеральной комиссии связи США (FCC) к параметрам радиочастотных излучений

Федеральной комиссией связи США (FCC) в пакете инициатив ET Docket 96-8 были сформулированы и приняты стандарты безопасности в отношении подверженности человека воздействию радиочастотной электромагнитной энергии, генерируемой радиопередающим оборудованием, сертифицированным FCC. Беспроводной адаптер соответствует нормам допустимого воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенным в FCC (Часть 2, 15C, 15E), а также в рекомендациях KDB 447498, KDB 248227 и KDB 616217. Надлежащее использование данного радиооборудования в соответствии с инструкциями настоящего руководства обеспечит воздействие радиочастотной энергии на организм человека на уровне, являющемся значительно ниже предельного уровня воздействия, рекомендуемого FCC.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- Не прикасайтесь к антенне и не меняйте ее положение во время приема или передачи данных изделием.
- Размещая оборудование, содержащее радиопередающие компоненты, следите за тем, чтобы эти компоненты, например, радиопередающая антенна, не находились слишком близко или, тем более, не касались незащищенных частей тела пользователя (особенно лица или глаз) во время сеанса приема/передачи данных.
- Не активизируйте радиосвязь или не пытайтесь передавать данные, пока не подключите антенну; Использование устройства радиосвязи без антенны может привести к его повреждению.
- Использование радиопередающего оборудования в особых зонах:
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь в опасных зонах, ограничено условиями, рекомендуемыми ответственными регулирующими организациями.
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на борту самолетов, регулируется положениями Федерального авиационного управления (FAA).
  - Использование беспроводных адаптеров, обеспечивающих беспроводную связь на территории стационарных лечебных заведений, регламентируется правилами, принятыми в каждом лечебном заведении.

#### Предупреждение об использовании вблизи взрывных устройств

Предупреждение: Не используйте портативный передатчик (включая этот беспроводной адаптер) в непосредственной близости от незащищенных детонаторов или во взрывоопасной среде, если его конструкция не была модифицирована таким образом, что допускало бы его такое использование.

#### Предупреждение по использованию антенны:

Предупреждение: Беспроводной адаптер не предназначен для использования с направленными антеннами большого усиления.

#### Меры предосторожности по использованию беспроводного сетевого оборудования на борту летательных аппаратов

Внимание! В соответствии с правилами, устанавливаемыми коммерческими авиакомпаниями, использование радиочастотного беспроводного оборудования (беспроводные адаптеры) на борту самолета не допускается из-за возможных помех в работе бортовых приборов, вызываемых сигналами, формируемыми данным оборудованием.

Внимание! Согласно правилам FCC §15.255, оборудование, работающее на частоте 60 ГГц/по стандарту 802.11ad, не разрешается использовать на воздушных судах. OEM-производители и системные интеграторы должны учитывать это требование в своих устройствах.

#### Прочие беспроводные устройства

Положения по технике безопасности в отношении прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети: См. документацию, входящую в комплект беспроводных адаптеров или прочих устройств, используемых в рамках беспроводной сети.

#### Местные ограничения по использованию стандартов радиопередачи 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n и 802.11ac.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных локальных сетей стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n и 802.11ac, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во всех странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n и 802.11ac, предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Интерфейс контроля мощности передаваемого сигнала (TPC) входит в утилиту подключений Intel® PROSet/Wireless WiFi . Эксплуатационные ограничения по эквивалентной мощности изотропического источника (EIRP) предоставляются компанией-изготовителем системы. Любое отклонение от допустимых параметров мощности и частоты, принятых в стране применения оборудования, являются нарушением закона и предполагают соответствующие меры взыскания.

#### Совместимость беспроводного сетевого оборудования

Беспроводной адаптер совместим с другим оборудованием для беспроводных локальных сетей, работающих на базе технологии расширения спектра с применением кода прямой последовательности (технология радиообмена DSSS) и соответствует следующим стандартам:

- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11b
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11g
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11a
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на частотах 802.11n
- Стандарт IEEE Std. для беспроводных локальных сетей, работающих на опытных частотах 802.11ac
- Сертификация Wireless Fidelity (WiFi), как определено Wi-Fi Alliance

#### Влияние беспроводного адаптера на ваше здоровье

Подобно другим радиопередающим устройствам беспроводной адаптер генерирует радиочастотную электромагнитную энергию. При этом, мощность электромагнитной энергии, генерируемая беспроводным адаптером ниже, чем мощность электромагнитной энергии, генерируемой другим беспроводным оборудованием, например, мобильными телефонами. Беспроводной адаптер функционирует в соответствии с директивами стандартов и рекомендациями безопасности в отношении радиочастотного электромагнитного излучения. Данные стандарты и рекомендации отражают консенсус научной общественности и основаны на решениях научных комиссий и комитетов, постоянно изучающих и обрабатывающих большие массивы исследовательской информации. В некоторых случаях или при определенных условиях, использование беспроводного адаптера может ограничиваться владельцем объекта недвижимости или уполномоченными представителями компетентной организации. Примеры таких ситуаций:

- Использование беспроводного адаптера на борту летательных аппаратов или
- Использование беспроводного адаптера в любых других условиях, предполагающих риск воздействия на работу других устройств или процессов, или же определяющих такое воздействие, как опасное.

Если вы не вполне знакомы с требованиями, предъявляемыми в связи с использованием беспроводных адаптеров в определенных организациях или при определенных условиях (например, на территории аэропорта), вам рекомендуется испросить разрешение на использование беспроводного сетевого адаптера прежде, чем переходить к его непосредственной эксплуатации.

### НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Федеральная комиссия связи США (FCC)

Данный беспроводной адаптер предназначен только для использования внутри помещений, поскольку работает в частотных диапазонах от 5,15 до 5,25 ГГц и от 5,470 до 5,75 ГГц. Для данного беспроводного адаптера Intel® не было создано никаких настроек, которые бы могли использоваться для изменения его рабочих частот и вывода их за допустимые пределы, установленные FCC, которые гарантируют авторизацию работы для США в соответствии с Частью 15.407 Правил FCC.

- Беспроводные адаптеры Intel® предназначены только для OEM-интеграторов.
- Запрещается совмещать беспроводные адаптеры Intel® с любым другим радиопередающим оборудованием, если это не одобрено FCC.

Этот беспроводной адаптер удовлетворяет требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация оборудования должна осуществляться с соблюдением двух следующих условий:

- Данное оборудование не должно служить источником интерференционных помех.
- Данное оборудование не должно воспринимать внешние помехи, способные привести к снижению качества работы оборудования.

> ПРИМЕЧАНИЕ: Выходная мощность излучения, генерируемого адаптером, значительно ниже, чем предельные значения воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенные FCC. Не смотря на это, адаптер следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму возможное воздействие радиочастотной энергии на человека в процессе работы адаптера. Во избежание возможного превышения предельных параметров воздействия радиочастотной энергии на организм человека, определенных FCC, расстояние между пользователем (или окружающими) и антенной адаптера, встроенной в ваш компьютер, должно быть не менее 20 см либо не менее минимального расстояния, определенного условиями получения разрешения FCC. Информацию об утвержденных конфигурациях можно найти на сайте http://www.fcc.gov/oet/ea/ посредством ввода указанного на устройстве номера FCC ID.

#### Предписания по обеспечению допустимого уровня помех, класс B

Этот беспроводной адаптер был протестирован и соответствует ограничениям на цифровые устройства Класса B, которые квалифицируются на основании части 15 правил FCC. Данные нормы предназначены для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данный беспроводной адаптер генерирует, использует и способен излучать радиочастотную энергию. Несоблюдение инструкций по установке и использованию данного беспроводного адаптера может привести к тому, что адаптер будет генерировать помехи, влияющие на качество работы радиосвязи. При этом, отсутствие помех в любом случае при условии надлежащей установки и использования оборудования не гарантируется. Если данный беспроводной адаптер все же генерирует помехи, воспринимаемые радио и телевизионным оборудованием (что устанавливается с помощью последовательного выключения и включения данного оборудования), пользователю рекомендуется принять одну или несколько мер, указанных ниже:

- Переориентируйте приемную антенну или переместите ее в новое место.
- Увеличьте расстояние между беспроводным адаптером и принимающим устройством.
- Выберите для подключения оборудования розетку сети питания, к которой не подключено принимающее устройство.
- Проконсультируйтесь у поставщика, радио или телемастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Установка или использование оборудование любым иным образом будут означать нарушение условий Части 15 FCC.

### Рекомендации по безопасности

Безопасность данного устройства подтверждена для использования в качестве компонента и только в составе комплектного оборудования, где приемлемость сочетания определена соответствующими агентствами по контролю за безопасностью. При установке следует учесть следующее:

- Установка должна производиться на совместимое главное устройство, соответствующее требованиям стандартов UL/EN/IEC 60950-1 (вторая редакция), включая основные положения по проектированию защитного корпуса 1.6.2 и параграф 1.2.6.2 (противопожарный кожух).
- При установке в оборудование для использования конечными пользователями питание устройства должно обеспечиваться от источника с безопасным сверхнизким напряжением (БСНН).
- Для продукта для конечных пользователей должны производиться температурные испытания в соответствии с требованиями стандарта UL/EN/IEC 60950-1 (вторая редакция).

### Низкий уровень галогенов

Относится только к бромированным и хлорированным огнестойким добавкам (BFR/CFR) и ПВХ в конечном продукте. Компоненты Intel, также как и компоненты, приобретенные у сторонних организаций, в окончательной сборке соответствуют требованиям JS-709, а также печатная плата (PCB) / основание соответствует требованиям стандарта IEC 61249-2-21. Замена галоидированных огнестойких добавок и/или ПВХ может иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Европейское Сообщество

Нижний частотный диапазон 5,15 – 5,35 ГГц предназначен только для использования внутри помещений.

Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU. См. раздел Директивы соответствия Европейского Сообщества.

#### Декларация о соответствии для стран Европейского Сообщества

Чтобы посмотреть Декларацию о соответствии для стран Европейского Сообщества для вашего адаптера, выполните следующие действия.

1. Откройте этот веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Выберите пункт «Руководство пользователя».
3. Найдите свой адаптер, прокрутив страницу.

Чтобы посмотреть дополнительные нормативные требования для вашего адаптера, выполните следующие действия:

1. Откройте этот веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Перейдите по ссылке, соответствующей вашему адаптеру.
3. Нажмите «Нормативные документы» для вашего адаптера.

#### Директива по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)

#### Соответствие директиве по ограничению содержания вредных веществ (RoHS)

Все описанные здесь продукты соответствуют директиве RoHS ЕС.

Для вопросов, связанных с отметкой CE, относительно беспроводного адаптера обращайтесь в организацию:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Япония

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Корея

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Мексика

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Марокко

Эксплуатация данного продукта на 2 радиоканале (2417 МГц) запрещена в следующих городах: Агадир, Асса-Заг, Кабо Негро, Чауин, Гулмима, Ожда, Тан-Тан, Таурирт, Тарудант и Таза.

Эксплуатация данного продукта на 4, 5, 6 и 7 радиоканалах (2425 - 2442 МГц) запрещена в следующих городах: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Ben Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Пакистан

"PTA APPROVED MODEL"

### Тайвань

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Сингапур

### лицензии на использование радиопередающего оборудования

Чтобы определить, имеете ли вы право на использование оборудования для беспроводной связи в определенной стране, убедитесь в том, что код типа радиооборудования, указанный на паспортной табличке вашего устройства, имеется в нормативной документации производителя (OEM Regulatory Guidance).

### Нормативные требования к маркировке сертифицированной продукции в разных странах

Представляем вашему вниманию список стран, в которых обязательно соблюдение требований к маркировке. Обратите внимание, что в этот список включены не все сертифицированные страны, а только те страны, в которых обязательно соблюдение требований к маркировке. Чтобы посмотреть требования к маркировке вашего адаптера, установленные законодательством какой-либо страны, выполните следующие действия:

1. Откройте этот веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Перейдите по ссылке, соответствующей вашему адаптеру.
3. Нажмите «Нормативные документы» для вашего адаптера.

## Идентификационные коды регуляторов

Европа: модели 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x и предыдущие версии (WiGig)
Максимальная мощность на выходе
(2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
(2400 – 2483,5 МГц) BLE / Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
(5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
(5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории. Не поддерживается моделями 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 – 64 ГГц) режим IEEE802.11 ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Из-за малого размера устройства 3165D2W/3165NGW (12x16) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> США: модель 3165D2W, идентификационный код FCC: PD93165D2

> Канада: модель 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> Япония:

> модель 3165D2W:

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> модель 3165NGW:

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Корея: модель 3165D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Тайвань: модель 3165D2W,

> Китай: модель 3165D2W, идентификационный код CMIIT: 2015AJ3466 (M)

> Европа: модель 3165D2W

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) Bluetooth/BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 3165D2W

> Сингапур: модель 3165D2W

> Аргентина:

> модель 3165D2W,

> модель 3165NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Из-за малого размера устройства 3168NGW маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> Япония: модель 3168NGW:

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Европа: модель 3168NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) Bluetooth/BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Аргентина: модель 3168NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Из-за малого размера устройства 7265D2W/7265NGW (12x16) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 7265D2W, идентификационный код FCC: PD97265D2

> Канада: модель 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> Япония:

> модель 7265D2W:

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> модель 7265NGW:

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Корея: модель 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Тайвань: модель 7265D2W,

> Китай: модель 7265D2W, идентификационный код CMIIT: 2014AJ3467 (M)

> Австралия: модель 7265D2W,

> Аргентина: модель 7265D2W,

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Из-за малого размера устройства 13100NGW маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как шрифт надписи на этикетке устройства был бы слишком мелким и неудобочитаемым.

> Европа: модель 13100NGW

> Версия программного обеспечения | Intel® Wireless Dock Manager 3.x и предыдущие версии
> Максимальная мощность на выходе
> (57 – 64 ГГц) режим IEEE802.11 ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Сингапур: модель 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

Из-за малого размера устройства 17265NGW маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как шрифт надписи на этикетке устройства был бы слишком мелким и неудобочитаемым.

> Европа: модель 17265NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x и предыдущие версии (WiGig)
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории
> (57 – 64 ГГц) режим IEEE802.11 ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Сингапур: модель 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Из-за малого размера устройства 8260D2W (12x16) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> США: модель 8260D2W, идентификационный код FCC: PD98260D2 (идентификационный код FCC без суффикса «U» означает, что доступна только заводская установка);

> идентификационный код FCC: PD98260D2U (идентификационный код FCC с суффиксом «U» означает, что пользовательская установка или замена доступна и поддерживается функцией блокировки BIOS)

> Канада: модель 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> Япония: модель 8260D2W:

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Корея: модель 8260D2W, MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Тайвань: модель 8260D2W,

> Китай: модель 8260D2W, идентификационный код CMIIT: 2014AJ3467 (M)

> Австралия: модель 8260D2W,

> Аргентина: модель 8260D2W,

Из-за малого размера устройства 8260NGWH/8260NGW маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> Япония:

> модель 8260NGW:

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> модель 8260NGWH:

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Аргентина: модель 8260NGWH,

> Аргентина: модель 8260NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Из-за малого размера устройства 8265NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> США: модель 8265NGW

> - Идентификационный код FCC: PD98265NG (идентификационный код FCC без суффикса «U» означает, что доступна только заводская установка);

> - идентификационный код FCC: PD98265NGU (идентификационный код FCC с суффиксом «U» означает, что пользовательская установка или замена доступна и поддерживается функцией блокировки BIOS)

> Канада: модель 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> Япония: модель 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> Корея: модель 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW,

> Тайвань: модель 8265NGW

> Китай: модель 8265NGW

> Европа: модели 8265NGW, 8265D2W

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории
> (57 – 64 ГГц) режим IEEE802.11 ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 8265NGW,

> Бразилия: модель 8265NGW: идентификационный код ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Аргентина: модель 8265NGW,

> Сингапур: модель 8265NGW:

> Пакистан: модель 8265NGW

> "PTA APPROVED MODEL"

Из-за малого размера устройства 8265D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> США: модель 8265D2W, идентификационный код FCC: PD98265D2

> Канада: модель 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> Япония: модель 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> Корея: модель 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W,

> Тайвань: модель 8265D2W

> Китай: модель 8265D2W

> Австралия: модель 8265D2W,

> Бразилия: модель 8265D2W: идентификационный код ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Аргентина: модель 8265D2W,

> Сингапур: модель 8265D2W:

> Пакистан: модель 8265D2W

> "PTA APPROVED MODEL"

### Intel® Wireless-AC 9260

Из-за малого размера устройства 9260NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9260NGW, идентификационный код FCC: PD99260NG

> Канада: модель 9260NGW, IC: 1000M-9260NG

> Япония: модель 9260NGW:

> - RF 003-170125

> - TEL D170079003

> Корея: модель 9260NGW, MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Тайвань: модель 9260NGW

> Китай: модель 9260NGW

> Европа: модель 9260NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9260NGW

> Сингапур: модель 9260NGW

Из-за малого размера устройства 9260D2WL (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Канада: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Япония: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Корея: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Тайвань: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Китай: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Австралия: модель 9260D2WL — будет указано позже

> Сингапур: модель 9260D2WL — будет указано позже

### Intel® Wireless-AC 9461 (модель 9461NGW)

Из-за малого размера устройства 9461NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9461NGW, идентификационный код FCC: PD99461NG

> Канада: модель 9461NGW, IC: 1000M-9461NG

> Япония: модель 9461NGW:

> - RF 003-170204

> - TEL D170127003

> Корея: модель 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Тайвань: модель 9461NGW

> Китай: модель 9461NGW

> Европа: модель 9461NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9461NGW

> Сингапур: модель 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (модель 9461D2W)

Из-за малого размера устройства 9461D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9461D2W, идентификационный код FCC: PD99461D2

> Канада: модель 9461D2W, IC: 1000M-9461D2

> Япония: модель 9461D2W:

> - RF 003-170203

> - TEL D170126003

> Корея: модель 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Тайвань: модель 9461D2W

> Китай: модель 9461D2W

> Европа: модель 9461D2W

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9461D2W

> Сингапур: модель 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (модель 9462NGW)

Из-за малого размера устройства 9462NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9462NGW, идентификационный код FCC: PD99462NG

> Канада: модель 9462NGW, IC: 1000M-9462NG

> Япония: модель 9462NGW:

> - RF 003-170245

> - TEL D170151003

> Корея: модель 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Тайвань: модель 9462NGW

> Китай: модель 9462NGW

> Европа: модель 9462NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9462NGW

> Сингапур: модель 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (модель 9462D2W)

Из-за малого размера устройства 9462D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9462D2W, идентификационный код FCC: PD99462D2

> Канада: модель 9462D2W, IC: 1000M-9462D2

> Япония: модель 9462D2W:

> - RF 003-170243

> - TEL D170149003

> Корея: модель 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Тайвань: модель 9462D2W

> Китай: модель 9462D2W

> Европа: модель 9462D2W

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9462D2W

> Сингапур: модель 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (модель 9560NGW)

Из-за малого размера устройства 9560NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9560NGW, идентификационный код FCC: PD99560NG

> Канада: модель 9560NGW, IC: 1000M-9560NG

> Япония: модель 9560NGW:

> - RF 003-170126

> - TEL D170080003

> Корея: модель 9560NGW, MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Тайвань: модель 9560NGW и 9560NGW R:

> Китай: модель 9560NGW

> Европа: модель 9560NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9560NGW

> Сингапур: модель 9560NGW

### Intel® Wireless-AC 9560 (модель 9560D2W)

Из-за малого размера устройства 9560D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9560D2W, идентификационный код FCC: PD99560D2

> Канада: модель 9560D2W, IC: 1000M-9560D2

> Япония: модель 9560D2W:

> - RF 003-170244

> - TEL D170150003

> Корея: модель 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Тайвань: модель 9560D2W

> Китай: модель 9560D2W

> Европа: модель 9560D2W

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9560D2W

> Сингапур: модель 9560D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (модель 9560D2WL)

Из-за малого размера устройства 9560D2WL (12 x 16 x 1,8 мм) маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 9560D2WL, идентификационный код FCC: PD99560D2L

> Канада: модель 9560D2WL, IC: 1000M-9560D2L

> Япония: модель 9560D2WL:

> - RF 003-180060

> - TEL D180033003

> Корея: модель 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Тайвань: модель 9560D2WL

> Китай: модель 9560D2WL

> Европа: модель 9560D2WL

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 9560D2WL

> Сингапур: модель 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

Из-за малого размера модуля 18265NGW регламентирующая маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как шрифт надписи на этикетке устройства был бы слишком мелким и неудобочитаемым

> США: модель 18265NGW, идентификационный код FCC: PD918265NG (настоящий модуль предназначен только для заводской установки)

> Канада: модель 18265NGW, IC: 1000M-18265NG

> Япония: модель 18265NGW

> Корея: модель 18265NGW, MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Тайвань: модель 18265NGW

> Китай: модель 18265NGW, идентификационный код CMIIT: 2016AJ7066 (M)

> Европа: модель 18265NGW,

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x и предыдущие версии (WiGig)
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории
> (57 – 64 ГГц) режим IEEE802.11 ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 18265NGW,

> Бразилия: модель 18265NGW, идентификационный код ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Сингапур: модель 18265NGW,

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Из-за малого размера устройства 11000D2W/11000D2W LC маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства отображались бы со слишком мелким шрифтом.

> США: модель 11000D2W и 11000D2W LC, идентификационный код FCC: PD911000D2

> Канада: модель 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> Япония: модель 11000D2W:

> Корея: модель 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Тайвань: модель 11000D2W и 11000D2W LC,

> Китай: модель 11000D2W, идентификационный код CMIIT: 2016DJ0267 (M); модель 11000D2W LC, идентификационный код CMIIT: 2016DJ0268 (M)

> Европа: модель 11000D2W

> Версия программного обеспечения | Intel® Wireless Dock Manager 3.x и предыдущие версии
> Максимальная мощность на выходе
> (57 – 64 ГГц) режим IEEE802.11 ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

> Австралия: модель 11000D2W,

> Сингапур: модель 11000D2W/11000D2W LC:

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Из-за малого размера устройства 13110NGW маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 13110NGW, идентификационный код FCC: PD913110NG

> Канада: модель 13110NGW, IC: 1000M-13110NG

> Корея: модель 13110NGW, R-CRM-INT-13110NGW

> Тайвань: модель 13110NGW

> Европа: модель 13110NGW

> Версия программного обеспечения | Intel® Wireless VR dashboard 4.x
> Максимальная мощность на выходе
> (57–64 ГГц) режим IEEE802.11ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 25 дБм

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Сингапур: модель 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Из-за малого размера устройства 11100D2W маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель 11100D2W, идентификационный код FCC: PD911100D2

> Канада: модель 11100D2W, IC: 1000M-11100D2

> Корея: модель 11100D2W, R-CRM-INT-11100D2W

> Тайвань: модель 11100D2W

> Европа: модель 11100D2W

> Версия программного обеспечения | Intel® Wireless VR Dashboard 4.x
> Максимальная мощность на выходе
> (57–64 ГГц) режим IEEE802.11ad | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 26 дБм

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель 11100D2W

> Сингапур: модель 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (модель AX201NGW)

Из-за малого размера устройства AX201NGW маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель AX201NGW, идентификационный код FCC: PD9AX201NG

> Канада: модель AX201NGW, IC: 1000M-AX201NG

> Япония: модель AX201NGW:

> - RF: 003-180232

> - TEL: D180131003

> Корея: модель AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Тайвань: модель AX201NGW

> Китай: модель AX201NGW

> Европа: модель AX201NGW

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель AX201NGW

> Бразилия: модель AX201NGW, идентификационный код ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Сингапур: модель AX201NGW

> Аргентина: модель AX201NGW

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (модель AX201D2W)

Из-за малого размера устройства AX201D2W маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель AX201D2W, идентификационный код FCC: PD9AX201D2

> Канада: модель AX201D2W, IC: 1000M-AX201D2

> Япония: модель AX201D2W:

> - RF: 003-180233

> - TEL: D180132003

> Корея: модель AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Тайвань: модель AX201D2W

> Китай: модель AX201D2W

> Европа: модель AX201D2W

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель AX201D2W

> Бразилия: модель AX201D2W, идентификационный код ANATEL: 07039-18-04423

> Сингапур: модель AX201D2W

> Аргентина: модель AX201D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (модель AX201D2WL)

Из-за малого размера устройства AX201D2WL маркировка размещена в данном руководстве пользователя, так как надписи на этикетке устройства были бы указаны слишком мелким шрифтом.

> США: модель AX201D2WL, идентификационный код FCC: PD9AX201D2L

> Канада: модель AX201D2WL, IC: 1000M-AX201D2L

> Япония: модель AX201D2WL:

> - RF: 003-180234

> - TEL: D180133003

> Корея: модель AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Тайвань: модель AX201D2WL

> Китай: модель AX201D2WL

> Европа: модель AX201D2WL

> Версия программного обеспечения | Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x и более поздней версии
> Максимальная мощность на выходе
> (2400 – 2483,5 МГц) режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 20 дБм (100 мВт)
> (2400 – 2483,5 МГц) BLE | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 10 дБм (10 мВт)
> (5150 – 5725 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 23 дБм (200 мВт) Нижняя полоса частот 5,15 - 5,35 ГГц только для использования внутри помещений
> (5725 – 5875 МГц) режим IEEE802.11 a/n/ac | Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность 13,98 дБм (25 мВт) В соответствии со стандартом EN 300 440 устройство, работающее в диапазоне 5,8 ГГц, считается приемником 2-й категории

> Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

> Австралия: модель AX201D2WL

> Бразилия: модель AX201D2WL, идентификационный код ANATEL: XXXXXXXXXXXX

> Сингапур: модель AX201D2WL

> Аргентина: модель AX201D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX200

Модели:

- AX200NGW (M.2 2230)
- AX201D2WL (M.2 1216, совместное использование с LTE)

(Подробная информация будет указана позднее)

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ OEM-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

Настоящий документ содержит нормативные предписания для OEM-интеграторов, деятельность которых связана с интеграцией беспроводных адаптеров Intel® в ноутбуки и планшетные ПК в хост-системах. В целях обеспечения соответствия требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC), включая требования к допустимому уровню радиоизлучения, настоящие предписания носят обязательный характер. При условии, что выполнены все изложенные в настоящем документе требования к типу антенны и ее размещению, интеграция беспроводных адаптеров Intel® в ноутбуки и планшетные ПК в хост-системах разрешается без установления дополнительных ограничений. Если какие-либо из изложенных в настоящем документе требований не выполнены, OEM-производителю или интегратору может потребоваться проведение дополнительных проверок и/или получение дополнительного одобрения. OEM-производитель или интегратор несет ответственность за определение требуемого объема тестирования в хост-системах и/или процедуру подтверждения соответствия.

- Беспроводные адаптеры Intel® предназначены только для использования OEM-производителями и системными интеграторами.
- В официальном разрешении Федеральной комиссии связи США (FCC) для беспроводных адаптеров Intel® изложены все возможные ограничения подтверждения соответствия.
- Беспроводные адаптеры Intel® должны работать с точкой доступа, использование которой разрешено законодательством данной страны.
- Внесение OEM-производителями, системными интеграторами или сторонними организациями любых изменений и модификаций в беспроводные адаптеры Intel® не допускается. Любые изменения и модификации, внесенные в беспроводные адаптеры Intel® OEM-производителями, системными интеграторами или сторонними организациями, являются условием для аннулирования разрешений на использование адаптера.

### Тип антенны и коэффициенты усиления

С беспроводными адаптерами Intel® могут использоваться только антенны указанного типа, коэффициенты усиления которых не превышают следующих значений: 3 дБи для диапазона 2,4 ГГц и 5 дБи для диапазона 5 ГГц. Для использования других типов антенн и/или антенн с более высокими коэффициентами усиления могут потребоваться дополнительные разрешения. В целях тестирования использовалась двухдиапазонная антенна, которая приблизительно соответствует указанным выше пределам:

Тип антенны | Местоположение антенны (основное/вспомогательное) | Пиковое усиление на частоте 2,4 ГГц (дБи)* | Пиковое усиление на частоте 5,2 ГГц (дБи)* | Пиковое усиление на частоте 5,5 ГГц (дБи)* | Пиковое усиление на частоте 5,7 ГГц (дБи)*
PIFA | Основное |  |  |  |
Вспомогательное | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Все коэффициенты усиления антенны включают потери в кабеле.

### Размещение антенны в хост-системе

Чтобы гарантировать соответствие требованиям к радиочастотному излучению, антенны, используемые вместе с беспроводными адаптерами Intel®, необходимо устанавливать в хост-системе с соблюдением минимальной дистанции до всех пользователей во всех режимах работы и ориентациях хост-системы в строгом соответствии с параметрами, перечисленными в таблице ниже. Требование к расстоянию до антенны, установленной в хост-системе, применимо к горизонтальной и вертикальной ориентации.

Беспроводной адаптер | Минимальная требуемая дистанция между антенной и пользователем
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 мм
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 мм
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 мм
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 мм
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 мм
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 мм
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 мм
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 мм
Intel® Wireless-N 7260 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 мм
Intel® Wireless-N 7265 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 мм
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 мм
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 мм
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 мм
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 мм
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 мм
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 мм
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 мм
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 мм
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | Будет указано позже
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 мм
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 мм
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 мм
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 мм
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 мм
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 мм
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 мм
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | Будет указано позже
Intel® Wi-Fi 6 AX200 | Будет указано позже
* Этот беспроводной адаптер можно устанавливать только в мобильных устройствах (требуемое расстояние от тела пользователя до антенны > 20 см).

При размещении передающих антенн комбинированных WiFi/Bluetooth-адаптеров, в хост-системе рекомендуется оставлять между ними зазор 5 см, чтобы обеспечить достаточный коэффициент разделения при одновременной передаче данных по WiFi и Bluetooth. Если этот зазор менее 5 см, необходимо проверить значение коэффициента разделения в соответствии со статьей 447498 в базе знаний Федеральной комиссии связи США (FCC) для конкретного адаптера.

Если необходимо поместить 60 ГГц/802.11ad RFEM (антенное устройство) на расстояние от тела пользователя менее 20 см, может потребоваться получение дополнительного разрешения от регулирующих органов.

### Одновременная передача сигнала беспроводных адаптеров Intel® с другими встроенными или подключаемыми передатчиками

В соответствии со статьей 616217 в базе знаний Федеральной комиссии связи США (FCC), если в хост-устройстве установлено несколько передающих устройств, необходимо провести оценку излучаемой радиочастотной энергии с целью определения требований к применению и тестированию. OEM-интеграторы должны определить все возможные комбинации конфигураций одновременной передачи для всех передатчиков и антенн, установленных в хост-системе. К ним относятся передающие устройства, установленные в хост-системе в качестве мобильных устройств (на расстоянии >20 см от пользователя) и портативных устройств (на расстоянии <20 см от пользователя). За любыми сведениями по проведению такой оценки для определения любых дополнительных требований к тестированию, OEM-интеграторы должны обращаться к действующей статье 616217 в базе знаний FCC, или требуется одобрение FCC.

### Информация, предоставляемая конечным пользователям производителями OEM или системными интеграторами

Следующая нормативная информация и информация о мерах безопасности публикуется в документации, предоставляемой конечным пользователям оборудования или систем, использующих беспроводной адаптер Intel® в соответствии с положениями местного законодательства. Хост-система должна быть помечена ярлыком следующего содержания: "Contains FCC ID: XXXXXXXX" (Содержит идентификационный код FCC XXXXXXXX), с указанием кода FCC.

Беспроводной адаптер должен устанавливаться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями производителя, которые содержатся в документации для пользователя, поставляющейся вместе с данным оборудованием. Разрешения об использовании данного оборудования в определенных странах содержатся в Лицензиях на использование радиопередающего оборудования. Корпорация Intel не несет ответственности за любые радио или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным изменением устройств, которые включены в комплект беспроводного адаптера, замену или подключение кабелей или оборудования, отличного от определенного корпорацией Intel. Пользователь несет ответственность за устранение помех, вызываемых несанкционированной модификацией оборудования, а также имеющих место в связи с заменой комплектующих или использованием других комплектующих. Корпорация Intel, а также ее уполномоченные представители и дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб или несоблюдение государственных норм и правил, которые могут иметь место по причине невыполнения пользователем требований, изложенных в настоящем документе.

Китай:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Местные ограничения по использованию стандартов радиообмена 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ad.

Следующие формулировки в отношении местных ограничений публикуются в документации о соответствии для всего оборудования, использующего стандарты 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ad.

Внимание! В связи с тем, что частоты, используемые оборудованием беспроводных локальных сетей стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ad, не приведены к единому частотному стандарту, используемому во всех странах, оборудование стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n предназначено для использования только на территории определенных стран; при этом использование данного оборудования в других странах запрещается. Являясь пользователем данного оборудования, вы несете ответственность за его использование только на территории тех стран, для которых оно предназначено, а также за проверку конфигурации, которая обеспечивала бы надлежащий частотный диапазон и подбор каналов, принятых в соответствующих странах. Любое отклонение от допустимых параметров и ограничений, принятых в стране применения оборудования, могут рассматриваться как нарушение закона и предполагать соответствующие меры взыскания.

## Директивы соответствия Европейского Сообщества

Каждый из перечисленных ниже адаптеров соответствует основным требованиям директивы Европейского Союза 2014/53/EU.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и заявления об ограничении ответственности