Tilbage til indhold

# Regulativ information

Dette afsnit indeholder regulative oplysninger for de følgende trådløse adaptere:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

> BEMÆRK: På grund af de stadigt ændrede regulativer og standarder inden for trådløse LAN (IEEE 802.11 og lignende standarder), kan oplysningerne heri blive ændret. Intel Corporation påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i dette dokument.

## Intel WiFi/WiMAX Trådløse adaptere

Oplysningerne i dette afsnit gælder for følgende trådløse adaptere:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Se Specifikationer for alle detaljer om den trådløse adapter.

> BEMÆRK: I dette afsnit refererer alle referencer til den "trådløse adapter" til alle adaptere anført foroven.

Følgende oplysninger er givet:

- Information til brugeren
- Regulativ information
- Lov-id
- Information for OEM'er og værtsintegratorer

### INFORMATION TIL BRUGEREN

### Sikkerhedsnoter

#### USA FCC-radiofrekvens-udsættelse

FCC har med sin aktion i ET Docket 96-8 oprettet en sikkerhedsstandard for menneskers udsættelse for radiobølgebåret (RF) elektromagnetisk energi, der udstråles fra FCC-certificeret udstyr. Den trådløse adapter opfylder kravene for Human Exposure-grænser i FCC Part 2, 15C, 15E sammen med vejledning fra KDB 447498, KDB 248227 og KDB 616217. Korrekt betjening af denne radio i henhold til instruktionerne i denne manuel vil medføre en udsættelse for påvirkning, der ligger langt under de af FCC anbefalede grænser.

Følgende sikkerhedsforholdsregler bør overholdes:

- Berør eller flyt ikke antennen, mens enheden sender eller modtager.
- Hold ikke komponenter, der indeholder radioen, på en måde, så antennen er meget tæt på eller berører en eksponeret del af kroppen, specielt ansigt eller øjne, under transmission.
- Brug ikke radioen, og forsøg ikke at sende data, medmindre antennen er tilsluttet. I modsat fald kan radioen blive beskadiget.
- Anvendelse i specifikke miljøer:
  - Anvendelse af trådløse adaptere på farlige steder er begrænset af de sikkerhedsregler, der er udarbejdet af de sikkerhedsansvarlige sådanne steder.
  - Brug af elektroniske enheder, der er udstyret med trådløse adaptere på fly er underlagt reglerne for hver enkelt luftfartsselskab.
  - Brugen af trådløse adaptere på hospitaler er begrænset i henhold til reglerne på de enkelte hospitaler.

#### Advarsel vedrørende eksplosive enheder

Advarsel: Betjen ikke en transportabel sender (f.eks. en trådløs netværksadapter) tæt på uafskærmede sprænghætter eller i eksplosive miljøer, med mindre senderen er modificeret, så den er kvalificeret til en sådan anvendelse.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: Den trådløse adapter er ikke designet til brug med high-gain retningsantenner.

#### Advarsel om brug ombord på fly

Forsigtig: Regulativerne fra luftfartsselskaberne kan forbyde brug af visse elektroniske enheder udstyret med radiofrekvensbaserede trådløse enheder (trådløse adaptere), da deres signaler kan forstyrre vigtige flyinstrumenter.

Advarsel: 60 GHz/802.11ad-udstyr er ikke tilladt på fly i henhold til FCC § 15.255. OEM og værtsintegratorer bør overveje disse FCC-regler i værtsenheder.

#### Andre trådløse enheder

Sikkerhedsnoter for andre enheder i det trådløse netværk: Se den dokumentation, der er leveret med trådløse adaptere eller andre komponenter i det trådløse netværk.

#### Lokale restriktioner for radiobrug af 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac og 802.16e

Advarsel: Da de frekvenser, der anvendes af trådløse 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac og 802.16e LAN-enheder, muligvis endnu ikke er harmoniseret i alle lande, er 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac og 802.16e-produkterne kun beregnet til brug i bestemte lande, og det er ikke tilladt at anvende dem i andre lande end dem, hvor de er beregnet til brug. Som bruger af disse produkter har du ansvaret for at sikre, at produkterne kun anvendes i de lande, de er beregnet til, og at verificere, at de er konfigureret med den korrekte frekvens- og kanalanvendelse for brugslandet. Enhedens sendeeffektkontrol-grænseflade (TPC) er en del af Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøjet. Driftsrestriktioner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) sikres af systemproducenten. Enhver afvigelse fra de tilladte effekt- og frekvensindstillinger i brugslandet er en overtrædelse af den nationale lovgivning og kan som sådan strafforfølges.

#### Trådløs samdrift

Den trådløse adapteren er designet til at kunne arbejde sammen med andre trådløse LAN-produkter, der er baseret på Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) radioteknologi og som overholder følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11g kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11a kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11n draft 2.0 kompatibelt på Wireless LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2-kompatibel
- Wireless Fidelity-certificering, som defineret af Wi-Fi Alliance
- WiMAX-certificering er defineret af WiMAX Forum

#### Den trådløse adapter og dit helbred

Den trådløse adapter udstråler, som alle radioer, elektromagnetisk radiofrekvensenergi. Det energiniveau, der udstråles af den trådløse adapter er imidlertid mindre end den elektromagnetiske energi, der udstråles af andre trådløse enheder som f.eks. mobiltelefoner. Den trådløse adapter fungerer inden for gældende retningslinjer og anbefalinger for radiofrekvenssikkerhed. Disse standarder og anbefalinger afspejler konsensus inden for forskningen og er et samlet resultat af udtalelser fra videnskabelige paneler og komiteer, som gennemgår og fortolker omfattende forskningslitteratur. I visse situationer eller miljøer kan anvendelsen af den trådløse adapter være begrænset af ejeren af en bygning eller de ansvarlige repræsentanter for relevante organisationer. Eksempler på sådanne situationer kan omfatte:

- Brug af den trådløse adapter i fly, eller
- Brug af den trådløse adapter i alle andre miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller services opfattes eller anerkendes som skadelig.

Hvis du er usikker på, hvilken politik der gælder for anvendelse af trådløse adaptere i en bestemt organisation eller et bestemt miljø (f.eks. en lufthavn), opfordres du til at bede om tilladelse til at anvende adapteren, før du tænder for den.

### REGULATIV INFORMATION

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Denne trådløse adapter er begrænset til indendørsbrug på grund af dens anvendelse i frekvensbåndet 5,15 til 5,25 GHz og 5,470 til 5,75 GHz. Der findes ingen konfigurationskontroller til Intel® trådløse adaptere, som tillader eventuelle ændringer i frekvensen for drift uden for den af FCC givne autorisation til brug i USA i overensstemmelse med Afsnit 15.407 af FCC-reglerne.

- Det påregnes, at Intel® trådløse adaptere kun anvendes med OEM-integratorer.
- Intel® trådløse adaptere må ikke sammensættes med andre sendere, medmindre den er godkendt af FCC.

Denne trådløse adapter er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underkastet følgende to betingelser:

- Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver interferens, der kan medføre uønsket operation.

#### Interferenserklæring for klasse B-enheder

Den trådløse adapter er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitale enheder af klasse B, jævnfør afsnit 15 i FCC-regulativet. Disse grænser er udarbejdet, så de giver en rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i boliginstallationer. Den trådløse adapter genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi. Hvis den trådløse adapter ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens ved radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at en sådan interferens ikke vil kunne opstå i en bestemt installation. Hvis den trådløse adapter forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse (hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret), opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at iagttage en eller flere forholdsregler:

- Peg antennen i en anden retning eller anbring den et andet sted, hvis der forekommer interferens.
- Øg afstanden mellem den trådløse adapter og den enhed, der påvirkes af interferens.
- Forbind computeren med den trådløse adapter til en anden stikkontakt end den, der bruges til enheden, der er påvirket af interferens.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjælp.

> BEMÆRK: Adapteren skal installeres og anvendes i streng overensstemmelse med producentens instruktioner, som beskrevet i den brugerdokumentation, der leveres med produktet. Anden installation eller brug vil være en overtrædelse af FCC Part 15-regulativerne.

### Overvejelser i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse

Denne enhed er blevet sikkerhedsgodkendt som en komponent og er kun beregnet til brug sammen med komplet udstyr, hvor godkendelsesmulighederne for kombinationen afgøres af de relevante sikkerhedsmyndigheder. Efter installation skal følgende tages i betragtning:

- Enheden skal være installeret i en kompatibel værtsenhed, der overholder kravene i UL/EN/IEC 60950-1, 2. udgave, inklusive de generelle bestemmelser for afskærmningsdesign 1.6.2, særligt afsnit 1.2.6.2 (brandafskærmning).
- Enheden skal være forsynet med en SELV-kilde, når den installeres i slutbrugermiljøet.
- Det bør overvejes at udføre en varmetest af slutbrugerproduktet for at opfylde kravene i UL/EN/IEC 60950-1, 2. udgave.

### Lavt halogen

Gælder kun for brominerede og klorerede flammehæmmere (BFR'er/CFR'er) og PVC i det endelige produkt. Både Intel-komponenter og købte komponenter på den færdige samling overholder kravene i JS-709, og PCB/substratet overholder kravene i IEC 61249-2-21. Erstatningen for halogenerede flammehæmmere og/eller PVC er ikke nødvendigvis bedre for miljøet.

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Radiogodkendelser

For at finde ud af, om du må bruge din trådløse netværksenhed i et bestemt land, bedes du tjekke, om det radiotypenummer, der er trykt på enhedens identifikationsmærke, er angivet i producentens OEM Regulatory Guidance-dokument.

### Landemærkninger for modulbaserede lovmæssige certificeringer

Der findes en liste over lande som påkræver regulative mærkninger. Bemærk, at listerne kun omfatter lande, der kræver mærkning, men ikke alle certificerede lande. For at finde de regulative oplysninger for landemærkning for din adapter, skal du udføre disse trin:

1. Åbn dette websted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik på linket for din adapter.
3. Klik på regulatorisk mærkningsdokument for din adapter.

### INFORMATION FOR OEM'er og VÆRTSINTEGRATORER

Retningslinjerne der er beskrevet i dette dokument, er beregnet til OEM-integratorer, som installerer Intel® trådløse adaptere i værtsplatforme til bærbare og tablet pc'er. Overholdelse af disse krav er nødvendig for at opfylde betingelserne i overensstemmelse med FCC-reglerne, herunder RF-udsættelse. Når alle antennetyper og placeringsretningslinjer, der er beskrevet heri, er opfyldt, kan Intel® trådløse adaptere kan inkorporeres i værtsplatforme for bærbare og tablet pc'er uden yderligere restriktioner. Hvis nogle af retningslinjerne beskrevet heri ikke opfyldes, kan det være nødvendigt for OEM'en eller integratoren at udføre yderligere undersøgelser og/eller indhente yderligere godkendelse. OEM'en eller integratoren er ansvarlig for at udføre de nødvendige test af overholdelse af lovkrav og/eller indhente de nødvendige attestationer for overholdelse.

- Intel® trådløse adaptere må kun anvendes med OEM-integratorer og værtsintegratorer.
- Den af FCC givne autorisation til Intel® trådløs adapter beskriver eventuelle begrænsede vilkår af modulopbygget godkendelse.
- Intel® trådløse adaptere skal betjenes med et adgangspunkt, der er godkendt til driftslandet.
- Ændringer eller modifikationer til Intel® trådløse adaptere af OEM'er, integratorer eller andre tredjeparter er ikke tilladt. Ved ændring eller modifikation til Intel® trådløse adaptere af OEM'er, integratorer eller andre tredjeparter bortfalder tilladelsen til at benytte adapteren.

### Antennetype og forstærkning

Kun antenner af samme type og med tilsvarende eller mindre forstærkning som 3dBi til 2,4 GHz-båndet og 5dBi til 5 GHz-båndet må anvendes sammen med Intel® Wireless-adaptere. Andre antennetyper og/eller antenner med større forstærkning er ikke godkendte. Til testformål blev anvendt følgende 2-bånds antenne, der er tæt på ovenstående grænser:

Antennetype | Antenneplacering (Main/Aux) | 2,4 GHz maksimumforstærkning i dBi* | 5,2GHz maksimumforstærkning i dBi* | 5,5GHz maksimumforstærkning i dBi* | 5,7GHz maksimumforstærkning i dBi*
PIFA | Main |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Al antenneforstærkning er inklusive kabeltab.

### Placering af antenner i værtsplatformen

For at sikre overholdelse af begrænsninger for RF-udsættelse skal antenner, der bruges med trådløse adaptere fra Intel®, installeres i værtssystemet, så de som minimum er i en vis afstand fra personer, i alle værtssystemets driftstilstande og retninger, i fuldstændig overensstemmelse med nedenstående tabel. Antenneafstanden gælder både i lodret og vandret retning, når antennen er installeret i værtssystemet.

Intel® trådløs adapter | Minimumsafstand mellem antenne og bruger
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Simultantransmission af trådløse adaptere fra Intel® med andre integrerede eller eksterne transmittere

Baseret på FCC Knowledge Database-publikation nr. 616217 skal der, når der er installeret flere transmitterenheder i en værtsenhed, udføres en vurdering af RF-udsættelse for at bestemme de nødvendige anvendelses- og testkrav. OEM-integratorer skal identificere alle de mulige kombinationer af simultantransmissionskonfigurationer for alle transmittere og antenner, der er installeret på værtssystemet. Det inkluderer transmittere installeret på værten som mobile enheder (>20 cm afstand fra bruger) og bærbare enheder (<20 cm afstand fra bruger). OEM-integratorer bør konsultere det faktiske FCC KDB 616217-dokument for at se alle detaljer for udførelsen af denne vurdering og bestemme, om det er nødvendigt med yderligere krav til test eller FCC-godkendelse.

### Informationer der skal leveres til slutbrugeren af OEM eller Integrator

Følgende regulativ- og sikkerhedsnoter skal publiceres i dokumentation, der leveres til slutbrugeren af produkter eller systemer, der omfatter Intel®s trådløse adapter, i overensstemmelse med lokale regulativer. Værtssystemet skal være forsynet med mærket "Contains FCC ID: XXXXXXXX", FCC ID vist på mærket.

Intel®s trådløse adapter skal installeres og anvendes i streng overensstemmelse med producentens instruktioner, som beskrevet i den brugerdokumentation, der leveres med produktet. Intel Corporation påtager sig intet ansvar for radio- eller tv-interferens som skyldes uautoriseret ændring af enheder indeholdt i det trådløse adaptersæt, eller udskiftning eller påsætning af tilslutningskabler eller andet udstyr, bortset fra hvad der er specificeret af Intel Corporation. Imødegåelse af interferens, der skyldes en sådan uautoriseret modifikation eller tilføjelse, påhviler brugeren. Intel Corporation og vore autoriserede forhandlere eller distributører har intet ansvar for skader eller overtrædelser af myndighedsregulativer, som kan skyldes brugerens manglende overholdelse af disse retningslinjer.

Kina:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale restriktioner for brug af 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11e radioer

Den følgende erklæring om lokale restriktioner, skal trykkes som en del af dokumentationen om overholdelse for alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-produkter.

Forsigtig: Da de frekvenser, der anvendes af trådløse 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n LAN-enheder, muligvis endnu ikke er harmoniseret i alle lande, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, og 802.11n-produkterne kun beregnet til brug i bestemte lande, og det er ikke tilladt at anvende dem i andre lande end dem, hvor de er beregnet til brug. Som bruger af disse produkter har du ansvaret for at sikre, at produkterne kun anvendes i de lande, de er beregnet til, og at verificere, at de er konfigureret med den korrekte frekvens- og kanalanvendelse for brugslandet. Enhver afvigelse fra de tilladte effekt- og frekvensindstillinger i brugslandet er en overtrædelse af den nationale lovgivning og kan som sådan strafforfølges.

## Intel WiFi-adaptere, 802.11n- og 802.11ac-kompatible

Informationerne i dette afsnit omhandler følgende produkter:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

Se Specifikationer for alle detaljer om den trådløse adapter.

> BEMÆRK: I dette afsnit refererer alle referencer til den "trådløse adapter" til alle adaptere anført foroven.

Følgende oplysninger er givet:

- Information til brugeren
- Regulativ information
- Lov-id
- Information for OEM'er og værtsintegratorer
- EUs overensstemmelsesdeklarationer

### INFORMATION TIL BRUGEREN

### Sikkerhedsnoter

#### USA FCC-radiofrekvens-udsættelse

FCC har med sin aktion i ET Docket 96-8 oprettet en sikkerhedsstandard for menneskers udsættelse for radiobølgebåret (RF) elektromagnetisk energi, der udstråles fra FCC-certificeret udstyr. Den trådløse adapter opfylder kravene for Human Exposure-grænser i FCC Part 2, 15C, 15E sammen med vejledning fra KDB 447498, KDB 248227 og KDB 616217. Korrekt betjening af denne radio i henhold til instruktionerne i denne manuel vil medføre en udsættelse for påvirkning, der ligger langt under de af FCC anbefalede grænser.

Følgende sikkerhedsforholdsregler bør overholdes:

- Berør eller flyt ikke antennen, mens enheden sender eller modtager.
- Hold ikke komponenter, der indeholder radioen, på en måde, så antennen er meget tæt på eller berører en eksponeret del af kroppen, specielt ansigt eller øjne, under transmission.
- Brug ikke radioen, og forsøg ikke at sende data, medmindre antennen er tilsluttet. I modsat fald kan radioen blive beskadiget.
- Anvendelse i specifikke miljøer:
  - Anvendelse af trådløse adaptere på farlige steder er begrænset af de sikkerhedsregler, der er udarbejdet af de sikkerhedsansvarlige sådanne steder.
  - Anvendelse af trådløse adaptere på fly er underlagt reglerne fra Federal Aviation Administration (FAA).
  - Brugen af trådløse adaptere på hospitaler er begrænset i henhold til reglerne på de enkelte hospitaler.

#### Advarsel vedrørende eksplosive enheder

Advarsel: Betjen ikke en transportabel sender (f.eks. en trådløs netværksadapter) tæt på uafskærmede sprænghætter eller i eksplosive miljøer, med mindre senderen er modificeret, så den er kvalificeret til en sådan anvendelse.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: Den trådløse adapter er ikke designet til brug med high-gain retningsantenner.

#### Advarsel om brug ombord på fly

Forsigtig: Regulativerne fra luftfartsselskaberne kan forbyde brug af visse elektroniske enheder udstyret med radiofrekvensbaserede trådløse enheder (trådløse adaptere), da deres signaler kan forstyrre vigtige flyinstrumenter.

Advarsel: 60 GHz/802.11ad-udstyr er ikke tilladt på fly i henhold til FCC § 15.255. OEM og værtsintegratorer bør overveje disse FCC-regler i værtsenheder.

#### Andre trådløse enheder

Sikkerhedsnoter for andre enheder i det trådløse netværk: Se den dokumentation, der er leveret med trådløse adaptere eller andre komponenter i det trådløse netværk.

#### Lokale restriktioner for radiobrug af 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, and 802.11ac

Advarsel: Da de frekvenser, der anvendes af trådløse 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n og 802.11ac LAN-enheder, muligvis endnu ikke er harmoniseret i alle lande, er 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n og 802.11ac-produkterne kun beregnet til brug i bestemte lande, og det er ikke tilladt at anvende dem i andre lande end dem, hvor de er beregnet til brug. Som bruger af disse produkter har du ansvaret for at sikre, at produkterne kun anvendes i de lande, de er beregnet til, og at verificere, at de er konfigureret med den korrekte frekvens- og kanalanvendelse for brugslandet. Enhedens sendeeffektkontrol-grænseflade (TPC) er en del af Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøjet. Driftsrestriktioner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) sikres af systemproducenten. Enhver afvigelse fra de tilladte effekt- og frekvensindstillinger i brugslandet er en overtrædelse af den nationale lovgivning og kan som sådan strafforfølges.

#### Trådløs samdrift

Den trådløse adapteren er designet til at kunne arbejde sammen med andre trådløse LAN-produkter, der er baseret på Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) radioteknologi og som overholder følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11g kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11a kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11n-kompatibel standard trådløst LAN
- IEEE Std. 802.11ac draft kompatibel trådløst LAN
- Wireless Fidelity-certificering, som defineret af Wi-Fi Alliance

#### Den trådløse adapter og dit helbred

Den trådløse adapter udstråler, som alle radioer, elektromagnetisk radiofrekvensenergi. Det energiniveau, der udstråles af den trådløse adapter er imidlertid mindre end den elektromagnetiske energi, der udstråles af andre trådløse enheder som f.eks. mobiltelefoner. Den trådløse adapter fungerer inden for gældende retningslinjer og anbefalinger for radiofrekvenssikkerhed. Disse standarder og anbefalinger afspejler konsensus inden for forskningen og er et samlet resultat af udtalelser fra videnskabelige paneler og komiteer, som gennemgår og fortolker omfattende forskningslitteratur. I visse situationer eller miljøer kan anvendelsen af den trådløse adapter være begrænset af ejeren af en bygning eller de ansvarlige repræsentanter for relevante organisationer. Eksempler på sådanne situationer kan omfatte:

- Brug af den trådløse adapter i fly, eller
- Brug af den trådløse adapter i alle andre miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller services opfattes eller anerkendes som skadelig.

Hvis du er usikker på, hvilken politik der gælder for anvendelse af trådløse adaptere i en bestemt organisation eller et bestemt miljø (f.eks. en lufthavn), opfordres du til at bede om tilladelse til at anvende adapteren, før du tænder for den.

### REGULATIV INFORMATION

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Denne trådløse adapter er begrænset til indendørsbrug på grund af dens anvendelse i frekvensbåndet 5,15 til 5,25 GHz og 5,470 til 5,75 GHz. Der findes ingen konfigurationskontroller til Intel® trådløse adaptere, som tillader eventuelle ændringer i frekvensen for drift uden for den af FCC givne autorisation til brug i USA i overensstemmelse med Afsnit 15.407 af FCC-reglerne.

- Det påregnes, at Intel® trådløse adaptere kun anvendes med OEM-integratorer.
- Intel® trådløse adaptere må ikke sammensættes med andre sendere, medmindre den er godkendt af FCC.

Denne trådløse adapter er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underkastet følgende to betingelser:

- Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver interferens, der kan medføre uønsket operation.

> BEMÆRK: Den udstrålede udgangseffekt fra adapteren ligger langt under radiofrekvens-udsættelsesgrænserne i FCC. Uanset dette bør adapteren anvendes på en måde, så muligheden for menneskelig kontakt ved normal brug minimeres. For at undgå risikoen for at overskride FCC-radiofrekvens-udsættelsesgrænserne bør du holde en afstand på mindst 20 cm mellem dig selv (eller andre i nærheden) og den antenne, der er indbygget i computeren, eller med en minimumsafstand som angivet i bevillingsbetingelserne for FCC-modulet. Oplysninger om godkendte konfigurationer finder du på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved indtastning af FCC ID-nummeret på enheden.

#### Interferenserklæring for klasse B-enheder

Den trådløse adapter er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitale enheder af klasse B, jævnfør afsnit 15 i FCC-regulativet. Disse grænser er udarbejdet, så de giver en rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i boliginstallationer. Den trådløse adapter genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi. Hvis den trådløse adapter ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens ved radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at en sådan interferens ikke vil kunne opstå i en bestemt installation. Hvis den trådløse adapter forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse (hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret), opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at iagttage en eller flere forholdsregler:

- Peg antennen i en anden retning eller anbring den et andet sted, hvis der forekommer interferens.
- Øg afstanden mellem den trådløse adapter og den enhed, der påvirkes af interferens.
- Forbind computeren med den trådløse adapter til en anden stikkontakt end den, der bruges til enheden, der er påvirket af interferens.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjælp.

> BEMÆRK: Adapteren skal installeres og anvendes i streng overensstemmelse med producentens instruktioner, som beskrevet i den brugerdokumentation, der leveres med produktet. Anden installation eller brug vil være en overtrædelse af FCC Part 15-regulativerne.

### Overvejelser i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse

Denne enhed er blevet sikkerhedsgodkendt som en komponent og er kun beregnet til brug sammen med komplet udstyr, hvor godkendelsesmulighederne for kombinationen afgøres af de relevante sikkerhedsmyndigheder. Efter installation skal følgende tages i betragtning:

- Enheden skal være installeret i en kompatibel værtsenhed, der overholder kravene i UL/EN/IEC 60950-1, 2. udgave, inklusive de generelle bestemmelser for afskærmningsdesign 1.6.2, særligt afsnit 1.2.6.2 (brandafskærmning).
- Enheden skal være forsynet med en SELV-kilde, når den installeres i slutbrugermiljøet.
- Det bør overvejes at udføre en varmetest af slutbrugerproduktet for at opfylde kravene i UL/EN/IEC 60950-1, 2. udgave.

### Lavt halogen

Gælder kun for brominerede og klorerede flammehæmmere (BFR'er/CFR'er) og PVC i det endelige produkt. Både Intel-komponenter og købte komponenter på den færdige samling overholder kravene i JS-709, og PCB/substratet overholder kravene i IEC 61249-2-21. Erstatningen for halogenerede flammehæmmere og/eller PVC er ikke nødvendigvis bedre for miljøet.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### EU

Det lave bånd 5,15 - 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.

Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF. Se Udsagn om overensstemmelse med EU-lovgivning.

#### EUs overensstemmelsesdeklarationer

Se EUs overensstemmelsesdeklaration for din adapter ved at udføre disse trin.

1. Åbn dette websted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik på "Brugervejledning".
3. Rul ned til din adapter.

For at se de regulative oplysninger for din adapter skal du udføre disse trin:

1. Åbn dette websted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik på linket for din adapter.
3. Klik på regulatorisk mærkningsdokument for din adapter.

#### Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

#### Overholder direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

Alle produkter, der er beskrevet heri, overholder EU's RoHS-direktiv.

For spørgsmål vedr. CE-mærket i forbindelse med den trådløse adapter skal du kontakte:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marokko

Anvendelse af dette produkt på radiokanalen 2 (2417 MHz) er ikke godkendt i følgende byer: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant og Taza.

Anvendelse af dette produkt på radiokanalerne 4, 5, 6 et 7 (2425 - 2442 MHz) er ikke godkendt i følgende byer: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"PTA-godkendt model"

### Taiwan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Singapore

### Radiogodkendelser

For at finde ud af, om du må bruge din trådløse netværksenhed i et bestemt land, bedes du tjekke, om det radiotypenummer, der er trykt på enhedens identifikationsmærke, er angivet i producentens OEM Regulatory Guidance-dokument.

### Landemærkninger for modulbaserede lovmæssige certificeringer

Der findes en liste over lande som påkræver regulative mærkninger. Bemærk, at listerne kun omfatter lande, der kræver mærkning, men ikke alle certificerede lande. For at finde de regulative oplysninger for landemærkning for din adapter, skal du udføre disse trin:

1. Åbn dette websted: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik på linket for din adapter.
3. Klik på regulatorisk mærkningsdokument for din adapter.

## Lov-id

Europa: Modellerne 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versioner (WiGig)
Maksimal udgangseffekt
(2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
(2400 - 2483,5 MHz) BLE/Bluetooth | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
(5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager. Understøttes ikke af disse modeller: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) IEEE 802.11 ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Da 3165D2W/3165NGW (12x16) er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 3165D2W, FCC ID: PD93165D2

> Canada: Model 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> Japan:

> Model 3165D2W:

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Model 3165NGW:

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea: Model 3165D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: Model 3165D2W,

> Kina: Model 3165D2W, CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa: Model 3165D2W

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 3165D2W

> Singapore: Model 3165D2W

> Argentina:

> Model 3165D2W,

> Model 3165NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Da 3168NGW er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> Japan: Model 3168NGW:

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa: Model 3168NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Argentina: Model 3168NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Da 7265D2W/7265NGW (12x16) er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 7265D2W, FCC ID: PD97265D2

> Canada: Model 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> Japan:

> Model 7265D2W:

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Model 7265NGW:

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea: Model 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: Model 7265D2W,

> Kina: Model 7265D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australien: Model 7265D2W,

> Argentina: Model 7265D2W,

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Da 13100NGW er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> Europa: Model 13100NGW

> Softwareversion | Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (57 - 64 GHz) IEEE 802.11 ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Singapore: Model 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

Da 17265NGW er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> Europa: Model 17265NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versioner (WiGig)
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager
> (57 - 64 GHz) IEEE 802.11 ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Singapore: Model 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Da 8260D2W (12x16) er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (FCC ID uden suffiks "U" angiver kun fabriksinstallation);

> FCC ID: PD98260D2U (FCC ID med suffiks “U” angiver brugerinstallation eller udskiftning, der er tilladt og understøttet af bios-låsningsfunktionen)

> Canada: Model 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> Japan: Model 8260D2W:

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea: Model 8260D2W, MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwan: Model 8260D2W,

> Kina: Model 8260D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australien: Model 8260D2W,

> Argentina: Model 8260D2W,

Da 8260NGWH/8260NGW er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> Japan:

> Model 8260NGW:

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Model 8260NGWH:

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina: Model 8260NGWH,

> Argentina: Model 8260NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Da 8265NGW er meget lille (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC ID uden suffiks "U" angiver kun fabriksinstallation);

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC ID med suffiks “U” angiver brugerinstallation eller udskiftning, der er tilladt og understøttet af BIOS-låsningsfunktionen)

> Canada: Model 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> Japan: Model 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> Korea: Model 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW,

> Taiwan: Model 8265NGW

> Kina: Model 8265NGW

> Europa: Modellerne 8265NGW, 8265D2W

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager
> (57 - 64 GHz) IEEE 802.11 ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australien: Model 8265NGW,

> Brasilien: Model 8265NGW: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentina: Model 8265NGW,

> Singapore: Model 8265NGW:

> Pakistan: Model 8265NGW

> "PTA-godkendt model"

Da 8265D2W er meget lille (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 8265D2W, FCC ID: PD98265D2

> Canada: Model 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> Japan: Model 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> Korea: Model 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W,

> Taiwan: Model 8265D2W

> Kina: Model 8265D2W

> Australien: Model 8265D2W,

> Brasilien: Model 8265D2W: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentina: Model 8265D2W,

> Singapore: Model 8265D2W:

> Pakistan: Model 8265D2W

> "PTA-godkendt model"

### Intel® Wireless-AC 9260

Da 9260NGW er meget lille (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9260NGW, FCC ID: PD99260NG

> Canada: Model 9260NGW, IC: 1000M-9260NG

> Japan: Model 9260NGW:

> - RF 003-170125

> - TEL D170079003

> Korea: Model 9260NGW, MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Taiwan: Model 9260NGW

> Kina: Model 9260NGW

> Europa: Model 9260NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9260NGW

> Singapore: Model 9260NGW

Da 9260D2WL er meget lille (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9260D2WL – TBD

> Canada: Model 9260D2WL – TBD

> Japan: Model 9260D2WL – TBD

> Korea: Model 9260D2WL – TBD

> Taiwan: Model 9260D2WL – TBD

> Kina: Model 9260D2WL – TBD

> Australien: Model 9260D2WL – TBD

> Singapore: Model 9260D2WL – TBD

### Intel® Wireless-AC 9461 (model 9461NGW)

Da 9461NGW er meget lille (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9461NGW, FCC ID: PD99461NG

> Canada: Model 9461NGW, IC: 1000M-9461NG

> Japan: Model 9461NGW:

> - RF 003-170204

> - TEL D170127003

> Korea: Model 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Taiwan: Model 9461NGW

> Kina: Model 9461NGW

> Europa: Model 9461NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9461NGW

> Singapore: Model 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (model 9461D2W)

Da 9461D2W er meget lille (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9461D2W, FCC ID: PD99461D2

> Canada: Model 9461D2W, IC: 1000M-9461D2

> Japan: Model 9461D2W:

> - RF 003-170203

> - TEL D170126003

> Korea: Model 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Taiwan: Model 9461D2W

> Kina: Model 9461D2W

> Europa: Model 9461D2W

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9461D2W

> Singapore: Model 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (model 9462NGW)

Da 9462NGW er meget lille (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9462NGW, FCC ID: PD99462NG

> Canada: Model 9462NGW, IC: 1000M-9462NG

> Japan: Model 9462NGW:

> - RF 003-170245

> - TEL D170151003

> Korea: Model 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Taiwan: Model 9462NGW

> Kina: Model 9462NGW

> Europa: Model 9462NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9462NGW

> Singapore: Model 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (model 9462D2W)

Da 9462D2W er meget lille (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9462D2W, FCC ID: PD99462D2

> Canada: Model 9462D2W, IC: 1000M-9462D2

> Japan: Model 9462D2W:

> - RF 003-170243

> - TEL D170149003

> Korea: Model 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Taiwan: Model 9462D2W

> Kina: Model 9462D2W

> Europa: Model 9462D2W

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9462D2W

> Singapore: Model 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (model 9560NGW)

Da 9560NGW er meget lille (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9560NGW, FCC ID: PD99560NG

> Canada: Model 9560NGW, IC: 1000M-9560NG

> Japan: Model 9560NGW:

> - RF 003-170126

> - TEL D170080003

> Korea: Model 9560NGW, MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Taiwan: Model 9560NGW og 9560NGW R:

> Kina: Model 9560NGW

> Europa: Model 9560NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9560NGW

> Singapore: Model 9560NGW

### Intel® Wireless-AC 9560 (model 9560D2W)

Da 9560D2W er meget lille (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9560D2W, FCC ID: PD99560D2

> Canada: Model 9560D2W, IC: 1000M-9560D2

> Japan: Model 9560D2W:

> - RF 003-170244

> - TEL D170150003

> Korea: Model 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Taiwan: Model 9560D2W

> Kina: Model 9560D2W

> Europa: Model 9560D2W

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9560D2W

> Singapore: Model 9560D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (model 9560D2WL)

Da 9560D2WL er meget lille (12 mm x 16 mm x 1,8 mm), er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 9560D2WL, FCC ID: PD99560D2L

> Canada: Model 9560D2WL, IC: 1000M-9560D2L

> Japan: Model 9560D2WL:

> - RF 003-180060

> - TEL D180033003

> Korea: Model 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Taiwan: Model 9560D2WL

> Kina: Model 9560D2WL

> Europa: Model 9560D2WL

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 9560D2WL

> Singapore: Model 9560D2WL

### Intel® Tri-Band Wireless AC 18265

Da 18265NGW-modulet er meget lille, er den regulatoriske mærkning anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 18265NGW, FCC ID: PD918265NG (dette modul er kun til fabriksinstallation)

> Canada: Model 18265NGW, IC: 1000M-18265NG

> Japan: Model 18265NGW

> Korea: Model 18265NGW, MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Taiwan: Model 18265NGW

> Kina: Model 18265NGW, CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Europa: Model 18265NGW,

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versioner (WiGig)
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager
> (57 - 64 GHz) IEEE 802.11 ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australien: Model 18265NGW,

> Brasilien: Model 18265NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapore: Model 18265NGW,

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Da 11000D2W/11000D2W LC er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 11000D2W and 11000D2W LC, FCC ID: PD911000D2

> Canada: Model 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> Japan: Model 11000D2W:

> Korea: Model 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwan: Model 11000D2W and 11000D2W LC,

> Kina: Model 11000D2W, CMIIT ID: 2016DJ0267 (M); Model 11000D2W LC, CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Europa: Model 11000D2W

> Softwareversion | Intel® Wireless Dock Manager 3.x og tidligere versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (57 - 64 GHz) IEEE 802.11 ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

> Australien: Model 11000D2W,

> Singapore: Model 11000D2W/11000D2W LC:

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Da 13110NGW er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 13110NGW, FCC ID: PD913110NG

> Canada: Model 13110NGW, IC: 1000M-13110NG

> Korea: Model 13110NGW, R-CRM-INT-13110NGW

> Taiwan: Model 13110NGW

> Europa: Model 13110NGW

> Softwareversion | Intel® trådløst VR-dashboard 4.x
> Maksimal udgangseffekt
> (57 – 64 GHz) IEEE 802.11ad-tilstand | 25 dBm EIRP maks.

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Singapore: Model 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Da 11100D2W er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model 11100D2W, FCC ID: PD911100D2

> Canada: Model 11100D2W, IC: 1000M-11100D2

> Korea: Model 11100D2W, R-CRM-INT-11100D2W

> Taiwan: Model 11100D2W

> Europa: Model 11100D2W

> Softwareversion | Intel® trådløst VR-dashboard 4.x
> Maksimal udgangseffekt
> (57 – 64 GHz) IEEE 802.11ad-tilstand | 26 dBm EIRP maks.

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model 11100D2W

> Singapore: Model 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (model AX201NGW)

Da AX201NGW er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model AX201NGW, FCC ID: PD9AX201NG

> Canada: Model AX201NGW, IC: 1000M-AX201NG

> Japan: Model AX201NGW:

> - RF: 003-180232

> - TEL: D180131003

> Korea: Model AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Taiwan: Model AX201NGW

> Kina: Model AX201NGW

> Europa: Model AX201NGW

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model AX201NGW

> Brasilien: Model AX201NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapore: Model AX201NGW

> Argentina: Model AX201NGW

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (model AX201D2W)

Da AX201D2W er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model AX201D2W, FCC ID: PD9AX201D2

> Canada: Model AX201D2W, IC: 1000M-AX201D2

> Japan: Model AX201D2W:

> - RF: 003-180233

> - TEL: D180132003

> Korea: Model AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Taiwan: Model AX201D2W

> Kina: Model AX201D2W

> Europa: Model AX201D2W

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model AX201D2W

> Brasilien: Model AX201D2W, ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore: Model AX201D2W

> Argentina: Model AX201D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (model AX201D2WL)

Da AX201D2WL er meget lille, er mærkningen anbragt i denne brugervejledning, fordi etiketten på enheden anses for at være for lille til at kunne læses.

> USA: Model AX201D2WL, FCC ID: PD9AX201D2L

> Canada: Model AX201D2WL, IC: 1000M-AX201D2L

> Japan: Model AX201D2WL:

> - RF: 003-180234

> - TEL: D180133003

> Korea: Model AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Taiwan: Model AX201D2WL

> Kina: Model AX201D2WL

> Europa: Model AX201D2WL

> Softwareversion | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 20.x og efterfølgende versioner
> Maksimal udgangseffekt
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 b/g/n-tilstand Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Det lave bånd 5,15 – 5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-tilstand | 13,98 dBm EIRP maks. (25 mW) For standarden EN 300440 anses enheden, når den fungerer i 5,8 GHz, som en kategori 2-modtager

> Dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EU-direktiv 2014/53/EF.

> Australia: Model AX201D2WL

> Brasilien: Model AX201D2WL, ANATEL: XXXXXXXXXXXX

> Singapore: Model AX201D2WL

> Argentina: Model AX201D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX200

Modeller:

- AX200NGW (M.2 2230)
- AX201D2WL (M.2 1216, LTE coex)

(Venter – detaljer TBD)

### INFORMATION FOR OEM'ER og VÆRTSINTEGRATORER

Retningslinjerne der er beskrevet i dette dokument, er beregnet til OEM-integratorer, som installerer Intel® trådløse adaptere i værtsplatforme til bærbare og tablet pc'er. Overholdelse af disse krav er nødvendig for at opfylde betingelserne i overensstemmelse med FCC-reglerne, herunder RF-udsættelse. Når alle antennetyper og placeringsretningslinjer, der er beskrevet heri, er opfyldt, kan Intel® trådløse adaptere kan inkorporeres i værtsplatforme for bærbare og tablet pc'er uden yderligere restriktioner. Hvis nogle af retningslinjerne beskrevet heri ikke opfyldes, kan det være nødvendigt for OEM'en eller integratoren at udføre yderligere undersøgelser og/eller indhente yderligere godkendelse. OEM'en eller integratoren er ansvarlig for at udføre de nødvendige test af overholdelse af lovkrav og/eller indhente de nødvendige attestationer for overholdelse.

- Intel® trådløse adaptere må kun anvendes med OEM-integratorer og værtsintegratorer.
- Den af FCC givne autorisation til Intel® trådløs adapter beskriver eventuelle begrænsede vilkår af modulopbygget godkendelse.
- Intel® trådløse adaptere skal betjenes med et adgangspunkt, der er godkendt til driftslandet.
- Ændringer eller modifikationer til Intel® trådløse adaptere af OEM'er, integratorer eller andre tredjeparter er ikke tilladt. Ved ændring eller modifikation til Intel® trådløse adaptere af OEM'er, integratorer eller andre tredjeparter bortfalder tilladelsen til at benytte adapteren.

### Antennetype og forstærkning

Kun antenner af samme type og med tilsvarende eller mindre forstærkning som 3dBi til 2,4 GHz-båndet og 5dBi til 5 GHz-båndet må anvendes sammen med Intel® Wireless-adaptere. Andre antennetyper og/eller antenner med større forstærkning er ikke godkendte. Til testformål blev anvendt følgende 2-bånds antenne, der er tæt på ovenstående grænser:

Antennetype | Antenneplacering (Main/Aux) | 2,4 GHz maksimumforstærkning i dBi* | 5,2GHz maksimumforstærkning i dBi* | 5,5GHz maksimumforstærkning i dBi* | 5,7GHz maksimumforstærkning i dBi*
PIFA | Main |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Al antenneforstærkning er inklusive kabeltab.

### Placering af antenner i værtsplatformen

For at sikre overholdelse af begrænsninger for RF-udsættelse skal antenner, der bruges med trådløse adaptere fra Intel®, installeres i værtssystemet, så de som minimum er i en vis afstand fra personer, i alle værtssystemets driftstilstande og retninger, i fuldstændig overensstemmelse med nedenstående tabel. Antenneafstanden gælder både i lodret og vandret retning, når antennen er installeret i værtssystemet.

Trådløs adapter | Minimumsafstand mellem antenne og bruger
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | TBD
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | TBD
Intel® Wi-Fi 6 AX200 | TBD
* Denne trådløse adapter er kun til installation på mobile enheder (kræver mindst 20 cm afstand mellem antennen og brugeren).

Til WiFi/Bluetooth-kombinationsadaptere anbefales det, at en 5 cm afstand mellem transmissionantenner angives i værtssystemet for at bibeholde et passende afstandsforhold for WiFi og Bluetooth-simultantransmissioner. Hvis afstanden er mindre end 5 cm, skal afstandsforholdet kontrolleres i overensstemmelse med FCC KDB 447498-publikationen til den specifikke adapter.

Yderligere lovmæssig tilladelse kan være nødvendig, hvis 60 GHz/802.11ad RFEM (antennesystem) skal placeres tættere end 20 cm til brugeren.

### Simultantransmission af trådløse adaptere fra Intel® med andre integrerede eller eksterne transmittere

Baseret på FCC Knowledge Database-publikation nr. 616217 skal der, når der er installeret flere transmitterenheder i en værtsenhed, udføres en vurdering af RF-udsættelse for at bestemme de nødvendige anvendelses- og testkrav. OEM-integratorer skal identificere alle de mulige kombinationer af simultantransmissionskonfigurationer for alle transmittere og antenner, der er installeret på værtssystemet. Det inkluderer transmittere installeret på værten som mobile enheder (>20 cm afstand fra bruger) og bærbare enheder (<20 cm afstand fra bruger). OEM-integratorer bør konsultere det faktiske FCC KDB 616217-dokument for at se alle detaljer for udførelsen af denne vurdering og bestemme, om det er nødvendigt med yderligere krav til test eller FCC-godkendelse.

### Informationer der skal leveres til slutbrugeren af OEM eller Integrator

Følgende regulativ- og sikkerhedsnoter skal publiceres i dokumentation, der leveres til slutbrugeren af produkter eller systemer, der omfatter Intel®s trådløse adapter, i overensstemmelse med lokale regulativer. Værtssystemet skal være forsynet med mærket "Contains FCC ID: XXXXXXXX", FCC ID vist på mærket.

Den trådløse adapter skal installeres og anvendes i streng overensstemmelse med producentens instruktioner, som beskrevet i den brugerdokumentation, der leveres med produktet. For landespecifikke godkendelser, se Radiogodkendelser. Intel Corporation påtager sig intet ansvar for radio- eller tv-interferens som skyldes uautoriseret ændring af enheder indeholdt i det trådløse adaptersæt, eller udskiftning eller påsætning af tilslutningskabler eller andet udstyr, bortset fra hvad der er specificeret af Intel Corporation. Imødegåelse af interferens, der skyldes en sådan uautoriseret modifikation eller tilføjelse, påhviler brugeren. Intel Corporation og vore autoriserede forhandlere eller distributører har intet ansvar for skader eller overtrædelser af myndighedsregulativer, som kan skyldes brugerens manglende overholdelse af disse retningslinjer.

Kina:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale restriktioner for brug af 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ad radioer

Den følgende erklæring om lokale restriktioner, skal trykkes som en del af dokumentationen om overholdelse for alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- og 802.11ad-produkter.

Advarsel: Da de frekvenser, der anvendes af trådløse 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.11ac LAN-enheder, muligvis endnu ikke er harmoniseret i alle lande, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-produkterne kun beregnet til brug i bestemte lande, og det er ikke tilladt at anvende dem i andre lande end dem, hvor de er beregnet til brug. Som bruger af disse produkter har du ansvaret for at sikre, at produkterne kun anvendes i de lande, de er beregnet til, og at verificere, at de er konfigureret med den korrekte frekvens- og kanalanvendelse for brugslandet. Enhver afvigelse fra de tilladte indstillinger og restriktioner i brugslandet er en overtrædelse af den nationale lovgivning og kan som sådan strafforfølges.

## EUs overensstemmelsesdeklarationer

Hver adapter nedenfor overholder de essentielle krav i EU-direktivet 2014/53/EF.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfraskrivelser