# מדריך מידע למתאם WiFi של Intel®‎

גרסה זו של תוכנת Intel® PROSet/Wireless WiFi תואמת למתאמים המפורטים להלן. עם זאת, שים לב שתכונות חדשות יותר המסופקות במהדורה זו של התוכנה בדרך כלל אינן נתמכות עבור מתאמים ישנים מדורות קודם.

המתאמים הבאים נתמכים במהדורה זו עבור Windows* 10:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260‏ (64 סיביות בלבד)
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

המתאמים הבאים נתמכים במהדורה זו עבור Windows* 8 ו - Windows* 8.1 עם מנהלי התקנים Windows* 7 מ- Intel®‎:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

המתאמים הבאים נתמכים במהדורה זו עבור Windows* 8 עם מנהלי התקנים Windows* 8 מ- Intel®‎:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

המתאמים הבאים נתמכים במהדורה זו עבור Windows* 8.1 עם מנהלי התקנים Windows* 8 מ- Intel®‎:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

המתאמים הבאים נתמכים במהדורה זו עבור Windows* 8.1 עם מנהלי התקנים Windows* 8.1 מ- Intel®‎:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit 11000

באמצעות כרטיס רשת ה- WiFi, באפשרותך לגשת לרשתות WiFi, לשתף קבצים או מדפסות, או אפילו לשתף את חיבור האינטרנט. ניתן להשתמש בכל התכונות האלה באמצעות רשת WiFi בבית או במשרד. פתרון רשת WiFi זה מיועד לשימוש ביתי ועסקי גם יחד. ניתן להוסיף משתמשים ותכונות נוספים, עם הגידול והשינוי בצורכי העבודה ברשת.

מדריך זה כולל מידע בסיסי על המתאמים של Intel‏. הוא כולל מידע על מספר מאפיינים של המתאמים שניתן לקבוע כדי לשלוט בביצועים של המתאם ולשפר אותם ברשת האלחוטית ובסביבה שלך. המתאמים האלחוטיים של Intel®‎ מאפשרים קישוריות מהירה ללא חוטים למחשבים שולחניים וניידים.

- הגדרות מתאם
- מידע תקינה
- מפרט
- מידע חשוב
- תמיכה
- אחריות
- מילון מונחים

בהתאם לדגם מתאם ה- WiFi של Intel שברשותך, המתאם תואם לתקני האלחוט 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n‏ (טיוטה 2.0‏). עם תדר של ‎5GHz או ‎2.4GHz בקצבי העברת נתונים של עד ‎450 Mbps, באפשרותך כעת לחבר את המחשב לרשתות מהירות קיימות המשתמשות בנקודות גישה מרובות במסגרת סביבות גדולות או קטנות. מתאם ה- WiFi שומר על בקרה אוטומטית של קצב העברת נתונים בהתאם למיקום נקודת הגישה ועוצמת האות, על מנת להשיג את החיבור המהיר ביותר האפשרי. כל חיבורי הרשת האלחוטית מנוהלים בקלות באמצעות תוכנית השירות לחיבור WiFi‏. פרופילים המוגדרים דרך תוכנית השירות לחיבור WiFi מספקים אמצעי בטיחות משופרים באמצעות אימות רשת 802.1X‏.

המידע במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה.

© 2004–2014 Intel Corporation. כל הזכויות שמורות. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

העתקה או שכפול של חומר כלשהו במסמך זה בדרך כלשהי ללא הסכמה בכתב של Intel Corporation אסורה בהחלט. Intel®‎ הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Intel Corporation או חברות הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים העשויים לשמש במסמך זה מתייחסים לישויות התובעות את הסימנים והשמות או את מוצריהם. Intel מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים, למעט אלה השייכים לה. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation‏. Windows Vista הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

* שמות ומותגים אחרים עשויים להיות רכושם של אחרים.

Intel Corporation אינה נוטלת אחריות לשגיאות או להשמטות במסמך זה. Intel גם אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול בזה.

הודעה חשובה לכל המשתמשים או המפיצים:

מתאמי ה- LAN האלחוטיים של Intel מתוכננים, מיוצרים, נבדקים ועוברים אבטחת איכות כדי להבטיח שיענו על כל דרישות התקינה הממשלתית והמקומית הדרושות, עבור האזורים שעבורם הם מיועדים ו/או מסומנים למשלוח. היות שבדרך כלל מתאמי LAN אלחוטיים הם התקנים שאינם זקוקים לרישוי המשתפים ספקטרום עם רדארים, לוויינים והתקנים אחרים עם רישוי או ללא רישוי, לעתים יש צורך לזהות, למנוע ולהגביל בצורה פעילה את השימוש כדי למנוע הפרעה להתקנים אלה. במקרים רבים Intel נדרשת לספק נתוני בדיקה כדי להוכיח תאימות אזורית ומקומית לתקנות אזוריות וממשלתיות, לפני הענקת האישור לשימוש במוצר. ה- EEPROM, הקושחה ומנהל התקן התוכנה של ה- LAN האלחוטי של Intel מתוכננים לשלוט בקפידה בפרמטרים המשפיעים על פעולת רדיו ולהבטיח תאימות אלקטרומגנטית (EMC‏). פרמטרים אלה כוללים, ללא הגבלה, הספק RF, ניצול ספקטרום, סריקת ערוצים וחשיפה של בני אדם.

מסיבות אלה, Intel אינה יכולה להרשות שינוי כלשהו על-ידי צד שלישי של התוכנה המצורפת בצורה בינארית למתאמי ה- LAN (לדוגמה, ה- EEPROM והקושחה). יתר על כן, אם אתה משתמש בתיקונים, כלי עזר או קודים כלשהם עם מתאמי ה- LAN האלחוטיים של Intel, אשר עברו שינוי על-ידי צד לא מורשה (לדוגמה, תיקונים, כלי עזר או קודים (כולל מקור קוד פתוח) שלא נבדקו על-ידי Intel‏), (i) אתה תהיה האחראי הבלעדי להבטיח את התאימות לתקנים של המוצרים, (ii) חברת Intel לא תישא בכל חבות, בכפוף לכל תיאוריית חבות עבור נושאים כלשהם הקשורים למוצרים שעברו שינוי, כולל ללא הגבלה, תביעות בכפוף לאחריות ו/או בעיות העולות מאי-תאימות לתקנות, וכן (iii) חברת Intel לא תספק או תידרש לסייע במתן תמיכה לכל צד שלישי עבור מוצרים כאלה שעברו שינוי.

הערה: סוכנויות תקינה רבות מתייחסות למתאמי LAN אלחוטיים כ"מודולים", ובהתאם, מתנות אישור תקינה ברמת מערכת בכך שיקבלו ויסקרו נתוני בדיקה המראים שתצורת האנטנות והמערכת אינה גורמת לאי-תאימות של פעולת ה-EMC והרדיו.

8 ינואר 2019