# Informační příručka k adaptéru Intel® WiFi

Tato verze aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi je kompatibilní s níže uvedenými adaptéry. Nové funkce poskytované tímto softwarem ale většinou nejsou podporovány staršími verzemi adaptérů.

V této verzi jsou podporovány následující adaptéry pro operační systém Windows* 10:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (pouze 64bitová verze)
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

V této verzi jsou podporovány následující adaptéry pro operační systémy Windows* 8 a Windows* 8.1 s ovladači pro Windows* 7 od společnosti Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

V této verzi jsou podporovány následující adaptéry pro operační systém Windows* 8 s ovladači pro Windows* 8 od společnosti Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

V této verzi jsou podporovány následující adaptéry pro operační systém Windows* 8.1 s ovladači pro Windows* 8 od společnosti Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

V této verzi jsou podporovány následující adaptéry pro operační systém Windows* 8.1 s ovladači pro Windows* 8.1 od společnosti Intel®:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit 11000

Pomocí síťové karty WiFi můžete přistupovat k sítím WiFi, sdílet soubory nebo tiskárny či dokonce sdílet připojení k Internetu. Všechny tyto funkce lze využívat prostřednictvím sítě WiFi doma nebo v zaměstnání. Toto řešení sítě WiFi je navrženo k použití v domácnostech i v podnicích. S růstem a změnami vašich potřeb práce v síti lze přidávat další uživatele a funkce.

Tato příručka obsahuje základní informace o adaptérech Intel. Obsahuje informace o několika vlastnostech adaptéru, které můžete nastavit, abyste mohli řídit a zvýšit výkon adaptéru v konkrétní bezdrátové síti a prostředí. Bezdrátové adaptéry Intel® umožňují rychlé připojení stolních i přenosných počítačů bez kabelů.

- Nastavení adaptéru
- Informace o předpisech
- Specifikace
- Důležité informace
- Podpora
- Záruka
- Glosář

V závislosti na konkrétním modelu je WiFi adaptér Intel kompatibilní se standardy bezdrátové komunikace 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n (draft 2.0). Pracuje na frekvenci 5 GHz nebo 2,4 GHz při přenosových rychlostech až 450 Mb/s a umožňuje připojit počítač ke stávajícím vysokorychlostním sítím, které využívají více přístupových bodů v prostředí velkého i malého rozsahu. WiFi adaptér udržuje automatické řízení rychlosti přenosu dat podle umístění přístupového bodu a síly signálu k dosažení co nejrychlejšího připojení. Všechna připojení k bezdrátovým sítím lze snadno spravovat pomocí nástroje pro připojení WiFi. Profily vytvořené prostřednictvím nástroje pro připojení WiFi poskytují rozšířená bezpečnostní opatření s ověřováním v síti 802.1X.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

© 2004–2014 Intel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

Kopírování nebo reprodukce materiálů obsažených v tomto dokumentu jakýmkoli způsobem bez písemného povolení společnosti Intel Corporation je přísně zakázáno. Intel® je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy k označení subjektů uplatňujících nárok na tyto známky a názvy nebo jejich produktů. Společnost Intel se zříká jakýchkoli vlastnických zájmů na jiných než svých vlastních ochranných známkách a obchodních názvech. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft ve Spojených státech a dalších zemích.

*Ostatní názvy a značky mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjektů.

Společnost Intel nenese odpovědnost za chyby nebo chybějící informace v tomto dokumentu. Společnost Intel se také nezavazuje k aktualizaci informací obsažených v tomto dokumentu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE A DISTRIBUTORY:

Bezdrátové síťové adaptéry Intel jsou navrhovány, vyráběny, testovány a je u nich kontrolována kvalita tak, aby splňovaly všechny nezbytné požadavky místních a vládních regulačních úřadů v oblastech, pro které jsou určeny nebo do kterých jsou dodávány. Vzhledem k tomu, že bezdrátové sítě LAN jsou obecně tvořeny bezlicenčními zařízeními, která sdílejí spektrum s radary, satelity a dalšími licenčními a bezlicenčními zařízeními, je někdy nutné dynamicky zjišťovat, vyhýbat se a omezovat použití k zabránění interferencí s těmito zařízeními. Společnost Intel musí v mnoha případech před udělením certifikátu nebo schválení použití poskytnout zkušební data k prokázání regionálního a místního souladu s regionálními a vládními předpisy. Paměť EEPROM, firmware a softwarový ovladač bezdrátového síťového adaptéru Intel jsou navrženy tak, aby pečlivě řídily parametry, které ovlivňují činnost rádia, a zajišťovaly elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). K těmto parametrům patří mimo jiné vysokofrekvenční výkon, použití spektra, prohledávání kanálů a vystavení lidského organismu.

Z těchto důvodů společnost Intel nemůže třetím stranám dovolit jakoukoli manipulaci se softwarem dodávaným s bezdrátovými síťovými adaptéry v binárním formátu (například paměť EEPROM a firmware). Pokud dále s bezdrátovými síťovými adaptéry Intel použijete jakékoli opravy, nástroje nebo kód, které byly upraveny neoprávněným subjektem (tj. opravy, nástroje nebo kód (včetně modifikací s otevřeným zdrojovým kódem), které nebyly ověřeny společností Intel), (i) ponesete výhradní odpovědnost za zajištění souladu produktu s předpisy, (ii) společnost Intel nebude nijak odpovědná, na základě žádné teorie o odpovědnosti, za jakékoli problémy související s upravenými produkty, včetně, ale nikoli výhradně, záručních reklamací nebo problémů způsobených nesouladem s předpisy, a (iii) společnost Intel neposkytne podporu a nebude povinna asistovat při poskytování podpory třetím stranám na takto upravené produkty.

Poznámka: Řada regulačních orgánů považuje bezdrátové LAN síťové adaptéry za „moduly“, a proto podmiňuje udělení úředního schválení na systémové úrovni obdržením a přezkoumáním zkušebních dat, která dokládají, že antény a konfigurace systému nezpůsobují EMC elektromagnetickou nekompatibilitu a nekompatibilitu rádiového provozu.

8. ledna 2019